****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Radom, dnia 22.11.2021r.

**ZP – 1763/21**

RTJ – 61/21

Egz. pojedynczy

**WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatyczno-teletechnicznych, łącznościowych, monitoringowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teletechnicznej LAN dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – nr postępowania 41/21**

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu w związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**Pytanie nr 1**

Witam,   
mam pytanie do Zadanie 3  
12 Szybko Złącze 230V 1,5-2,5mm2 w opakowaniu min. 100szt.  
Czy Zamawiający ma na myśli SZYBKOZŁĄCZE Z CYNĄ 1,5-2,5MM2/ 100SZT. czy SZYBKOZŁĄCZE TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM 1,5-2,5MM lub proszę wskazać symbol/typ wymaganych szybkozłączy.

**Odpowiedz na pytanie nr 1**

**Zamawiający nie miał na myśli obu podanych typów w zapytaniu. Jeśli intencją zamówienia byłyby takie typy zostało by one opisane. Nas interesują szybko-złączki np. typu dwu, trzy, i ewentualnie cztero – pinowe wciskane bądź zaciskane zgodne z OPZ zadanie 3 pozycja 12.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 2

Poz. 1 **Taśma izolacyjna**: materiałowa lub PCV szer. 2-3cm /dł. min. 15m

Czy Zamawiający dopuszcza taśmę o najbardziej typowym rozmiarze szer.19mm dł. 20m?

Poz. 10 **Koszulki termokurczliwe** : zestaw w pudełku 1,5mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 13mm o długości 90-100mm (min. po 6 szt. każdego rodzaju w zestawie)

Najbardziej typowy zestaw zawiera jak poniżej:

W skład zestawu wchodzą następujące rurki termokurczliwe o długości 100 mm:

rura 1,5 mm czarna 30 szt.

rura 2,5 mm czarna 30 szt.

rura 4 mm czarna 20 szt.

rura 6 mm czarna 10 szt.

rura 10 mm czarna 6 szt.

rura 13 mm czarna 4 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza w/w zestaw?

**Odpowiedz na pytanie nr 2**

**Zamawiający dopuszcza taśmę o takim wymiarowaniu oraz zamawiający dopuszcza taki zestaw ilościowy.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 3 Poz. 3 **Wtyk RJ-45** rodzaj 8PC8C kat 5 w opakowaniu min. 100szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wtyki kat. 5e?

Czy wtyki mają być UTP czy FTP?

**Odpowiedz na pytanie nr 3**

**Zamawiający dopuszcza kat. 5e, wtyki winny być UTP.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 4

Poz. 7 i 8 **Kołki montażowe**

Jakiego typu kołków Zamawiający oczekuje – zwykłe kołki rozporowe z wkrętem i koszulką czy kołki   
do szybkiego montażu?

**Odpowiedz na pytanie nr 4**

**Zamawiający oczekuje kołki rozporowe z wkrętem i koszulką (nie do szybkiego montażu).**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 5

Poz. 1 i 2 **Światłowód J24( kompletny) między szafowy wraz ze skrzynkami zapasu + patchpanele zakończenia LC/UPC**

Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie ilości wchodzących w skład zestawu:

Światłowód J24( kompletny) zakończenia LC/UPC – czy Zamawiający ma na myśli prefabrykowany multipatchcord na kablu uniwersalnym SM 24J zakończony z każdej strony 24 złączami LC/UPC? Jaka długość wyprowadzonych włókien? Czy włókna zakończone na równo?

Jaka ilość skrzynek zapasu? Czy Zamawiający dopuszcza stelaż zapasu z pokrywą czy wymaga pełnej skrzynki zapasu?

# Czy Zamawiający dopuszcza Przełącznicę światłowodową 12xLC duplex 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski), wysuwalną? Czy przełącznica ma być wyposażona w 12 szt. adapterów SM LC/UPC duplex i 24 szt. pigtaili SM LC/UPC 2m?

# Prosimy o wyspecyfikowanie wymaganego wyposażenia przełącznic.

# Jaka ilość ma być przełącznic?

# Poz. 5, 6, 7 Patchcordy RJ45

# Czy Patchcordy mają być UTP czy F/UTP?

# Odpowiedz na pytanie nr 5

**Każde z połączeń ma być zrealizowane z wykorzystaniem 2 kompletnych przełącznic z 12 adapterami SM LC/UPC duplex, 24 pigtailami SM LC/UPC 2m, organizerem spawów oraz jedną pełną skrzynką zapasu.**

**Łącznie 4 kompletne przełącznice i 2 pełne skrzynki zapasu.**

# Zamawiający oczekuje Patchcordy UTP.

# Pytanie nr 6

# Zadanie 6

# Poz. 1 i 3 Gniazdo komputerowe kompletne Kat 6 2x RJ 45

# Czy gniazda mają być UTP czy FTP?

# Poz. 2 i 4 Ramka podwójna do gniazda

# Do jakiego systemu puszek mają być ramki 45x45mm?

# Czy chodzi o Ramki maskujące 2M  (4-modułowe)?

# Odpowiedz na pytanie nr 6

# Zamawiający oczekuje gniazd UTP.

# Zamawiający oczekuje ramki maskujące pasujące do wyspecyfikowanych gniazd (muszą być spójne z gniazdami, tj. pasować do kompletu wchodzącego w skład gniazda komputerowego RJ45).

# Pytanie nr 7

# Zadanie 7

# Poz. 1 Patchpanel 24 porty RJ45(gniezdniki typu keystone) KRONE 6

# Czy patchpanele mają być wyposażone w moduły RJ45 kat.6? UTP czy FTP?

**Odpowiedz na pytanie nr 7**

# Zamawiający oczekuje Patchpanel 24 porty RJ45(gniezdniki typu keystone) KRONE 6 kat 6 UTP.

**Pytanie nr 8**

Dla zadania nr pozycja 17 Zamawiający wymaga wydajności procesora w teście PassMark CPU Mark min. 9000 punktów. Ponieważ wynik testu jest w czasie wartością zmienną według jakiej zasady Zamawiający ma zamiar weryfikować wydajność procesora (np. procesor i3-10100 w dniu dzisiejszym posiada wartość 8826 a w dniu 18.10.2021 posiadał wartość 9155)

**Odpowiedz na pytanie nr 8**

**W związku ze zmienną wartością parametru wynik w teście PassMark CPU – Zamawiający informuje, że procesor będzie musiał spełniać ten parametr na dzień otwarcia ofert.**

**Pytanie nr 9**

Ponieważ Zamawiający oczekuje dostawy gotowego zestawu koszulek to czy Zamawiający dopuści zestaw składający się:  
Zestaw w kolorze czarnym zawiera 100 sztuk koszulek:  
  
1,5 mm czarne 30szt.;   
2,5 mm czarne 30szt.;  
4 mm czarne 20szt.;   
6 mm czarne 10szt.;  
10 mm czarne 6szt.;  
13 mm czarne 4szt.

**Odpowiedz na pytanie nr 9**

**Odpowiedz na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 2**

W związku z dokonanymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień **25.11.2021r.** godzina **10:00** w związku z czym ulegają zmianie zapisy treści SWZ:

**pkt X. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 24.12.2021r.**

**pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ppkt 8 otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25.11.2021r.** do godziny **10:00.**

**pkt XV. Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2021r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Kierownik**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

**KWP zs. w Radomiu**

**Justyna Kowalska**

Informację umieszczono na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_radom w dniu **22.11.2021r.**

**Wyk. egz. poj.**

dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik