Bydgoszcz dnia 18 stycznia 2019r.

**WOA.V.2510.1.2019**

**Zapytanie ofertowe**

Miasto Bydgoszcz składa zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w trzech następujących po sobie etapach, polegającego na:

I etap

1. Usunięcie luźnych powłok malarskich i tynku mineralnego , impregnacja przeciwwilgociowa ściany i ponowne wyrównanie ścian tynkiem mineralnym oraz gładzią gipsową,
2. Podniesienie sufitu w konstrukcji G/K poprzez demontaż i ponowny montaż wyżej,
3. Montaż oświetlenia typu led w zamontowanym suficie,
4. Malowanie sufitów oraz ścian farbami odpornymi na ścieranie odpowiednimi dla obiektów użyteczności publicznej w kolorach jasnych( kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
5. Malowanie instalacji centralnego ogrzewania (rury i grzejniki),
6. Malowanie drzwi i ościeżnic ( kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
7. Montaż wykładziny PCV obiektowej rolowanej ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
8. Montaż listew przypodłogowych typu PCV ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
9. Montaż listew progowych i schodowych.

II etap

1. Skuwanie posadzki z płytek typu GRES oraz wyrównanie powierzchni pod montaż wykładziny PCV,
2. Montaż ścianki G/K na profilach 100mm, pokrywanych płytą G/K jednowarstwowo,
3. Likwidacja otworów w ścianie po starych drzwiach,
4. Montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką ,
5. Wymiana skrzydła drzwi na pełne na istniejącej ościeżnicy metalowej,
6. Przebudowa i rozbudowa instalacji oświetleniowej – przenoszenie włączników w nowe miejsca,
7. Montaż 3 pkt. świetlnych wraz z instalacją na ścianie G/K w wydzielonej powierzchni,
8. Wymiana lamp świetlówkowych na kasetony typu LED,
9. Malowanie sufitów oraz ścian farbami odpornymi na ścieranie odpowiednimi dla obiektów użyteczności publicznej w kolorach jasnych( kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
10. Montaż wykładziny PCV obiektowej rolowanej ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
11. Montaż listew przypodłogowych typu PCV ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
12. Montaż listew progowych i schodowych.

III etap

1. Usunięcie luźnych powłok malarskich i tynku mineralnego , impregnacja przeciwwilgociowa ściany i ponowne wyrównanie ścian tynkiem mineralnym oraz gładzią gipsową,
2. Malowanie sufitów oraz ścian farbami odpornymi na ścieranie odpowiednimi dla obiektów użyteczności publicznej w kolorach jasnych( kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
3. Malowanie instalacji centralnego ogrzewania (rury i grzejniki),
4. Malowanie drzwi i ościeżnic ( kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
5. Montaż wykładziny PCV obiektowej rolowanej ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
6. Montaż listew przypodłogowych typu PCV ( wzór i kolor ustalany z inwestorem na etapie realizacji),
7. Montaż listew progowych i schodowych.

Zestawienie ilościowe opisanych czynności w formie tabelarycznej w zał. nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Prace wykonywane będą w trzech etapach, następujących po sobie z zachowanie 1-2 dniowych przerw między kolejnymi etapami (względy logistyczne). Z racji ograniczeń powierzchniowych niemożliwe jest prowadzenie prac równocześnie na kilku etapach.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zlecenia, kupuje i dostarcza Wykonawca.

Ze względu na brak miejsca na ustawienie kontenera na odpady budowlane, wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów we własnym zakresie.

Na wezwanie inwestora wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów, odpowiednią dla obiektów użyteczności publicznej.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do realizacji całego zadania opisanego w zapytaniu ofertowym.

Składana oferta musi zawierać cenę za całe zlecenie, tj. robocizna, materiały oraz wymagany przepisami podatek, podana kwota stanowi wynagrodzenie zryczałtowane, niepodlegające późniejszym negocjacjom.

Czas na wykonanie zlecenia 30 dni od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 2 do powyższego zapytania ofertowego.