**Załącznik nr 3**

**ARKUSZ TECHNICZNY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Minimalne parametry** | **Parametry proponowane (odpowiednio wpisać parametr oferowanego pojazdu, a w przypadku wymaganych wpisać posiada/nie posiada)** |
| **Nadwozie** |
| Rodzaj nadwozia | typ kombivan |  |
| Ilość drzwi, ilość miejsc | 5-cio drzwiowy, 5-cio osobowy |  |
| Kolor nadwozia | ciemny, zwykły lub metalik jeżeli występuje w standardzie |  |
| Pojemność bagażnika | minimum 750 litrów |  |
| **Silnik i napęd** |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| Pojemność silnika | minimum 1,5 dm3 |  |
| Moc silnika | minimum 100 KM |  |
| Skrzynia biegów | manualna 6-cio biegowa |  |
| **Bezpieczeństwo** |
| Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie | wymagane  |  |
| System wspomagania awaryjnego hamowania | wymagany |  |
| System kontroli trakcji | wymagany |  |
| System stabilizacji toru jazdy | wymagany |  |
| Przednie światła przeciwmgłowe | wymagane |  |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED  | wymagane jeśli występują w wyposażeniu standardowym |  |
| **Funkcjonalność i wyposażenie** |
| Rok produkcji | minimum 2021 |  |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | wymagane |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| Fotele przednie z regulacją wysokości | wymagane |  |
| Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń | wymagane |  |
| Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | wymagana jeśli występuje w wyposażeniu standardowym |  |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane  | wymagane |  |
| Komputer pokładowy | wymagany |  |
| Szyby boczne sterowane elektrycznie przód i tył | wymagane |  |
| Przeszklona klapa bagażnika | wymagana |  |
| Fabryczny radioodtwarzacz z funkcją zestawu głośnomówiącego Bluetooth  | wymagany |  |
| Tapicerka  | materiałowa w kolorze ciemnym |  |
| Immobiliser | wymagany |  |
| Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany zdalnie | wymagany |  |
| Dwa kluczyki | wymagane |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe i narzędzia do wymiany koła | wymagane |  |
| Obręcze kół ze stopów lekkich | minimum 16-calowe |  |
| Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu samochodu rok produkcji min. 2021 | wymagane |  |
| Pojemność bagażnika  | minimum 750 litrów |  |