**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- możliwość odczytu i edycji danych zapisanych we wszystkich sterownikach, w szczególności numeru VIN oraz numeru sterownika (wymaganie o najwyższym priorytecie),

- ergonomiczna, odpoznana uszkodzenia mechaniczne obudowa,

- zintegrowany, kolorowy wyświetlacz (ekran) dotykowy o przekątnej minimum 10’’,

- wydajny procesor, minimum 1,0 GHz,

- pamięć wewnętrzna, minimum 6GB,

- port na kartę pamięci, preferowana karta pamięci na wyposażeniu fabrycznym,

- bezpośrednie połączenie z internetem poprzez WiFi,

- zasilanie bateryjne z wydajną baterią o pojemności adekwatnej dla zapotrzebowania urządzenia, minimum 6000 mAh,

- wbudowany aparat/kamera cyfrowa – minimum 3,0 Mpix,

- dostęp do bezpłatnej aktualizacji przez minimum 12 miesięcy,

- kable przyłączeniowe i złącza diagnostyczne w komplecie z urządzeniem,

- obsługa, obok marek europejskich, północno-amerykańskich, japońskich i południowo-koreańskich, możliwie dużej liczby marek chińskich, indyjskich i malezyjskich, które wykazują dużą ekspansję na rynki europejskie i w perspektywie najbliższego czasu, z dużym prawdopodobieństwem, mogą być celem grup przestępczych zajmujących się kradzieżą i umieszczaniem na rynku wtórnym skradzionych samochodów,

- termin dostawy urządzenia do 31 maja 2017.