W wyniku przeprowadzonych dodatkowych analiz związanych z doborem elektronicznej tablicy wyników Zamawiający doprecyzowuje Zapytanie Ofertowe nr 3/OS/2022 z dnia 05.08.2022 r.

I tak W OPZ:

pkt. 4. ppkt a) dopuszcza zmniejszenie wysokości do 200 cm (względy późniejszego serwisu);

Punkt ten poprzyjmuje brzmienie:

**„wymiary tablicy szerokość minimum 450 cm, wysokość minimum 200 cm”**

pkt. 4. ppkt h) dopuszcza zmniejszenie wysokości ilości liter do 8.

Punkt ten poprzyjmuje brzmienie:

**„możliwość wpisania co najmniej pierwszego członu nazwy drużyn biorącej udział w zawodach o min. ilości 8 liter jedna nazwa”**

pkt. 4. ppkt v) doprecyzowanie związane z demontażem starej konstrukcji

Punkt ten poprzyjmuje brzmienie:

**„demontaż starej konstrukcji na której tablica jest umiejscowiona, zdemontowaną istniejącą konstrukcją należy składować we wskazanym miejscu przez Zamawiającego - lokalizacja składowania w obrębie kompleksu stadionu”**

pkt. 4. ppkt w) doprecyzowanie projektu

Punkt ten poprzyjmuje brzmienie:

**„wykonanie projektu nowej konstrukcji do montażu tablicy na którym będzie ona umiejscowiona, włącznie z obliczeniami wytrzymałościowymi. Projekt winien uwzględniać wykonanie platformy serwisowej wraz z elementem dojścia do niej (drabinki) od wysokości 3 m”**

pkt. 4. ppkt x) doprecyzowanie wysokości konstrukcji i powłok ochronnych

Punkt ten poprzyjmuje brzmienie:

**„montaż nowej konstrukcji do której będzie zamontowana tablica na wysokości ok. 6m licząc od fundamentu do dolnej krawędzi tablicy. Konstrukcja winna być ocynkowana.**

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 23.08.2022 godzina 09:00.