**Załącznik nr 1**

**Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu**

**Drukarka (urządzenie drukujące wielofunkcyjne)
– zgodne z poniższymi wymaganiami technicznymi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego kolor A4** |
| Minimalne parametry |  |
|  | **Podstawowe funkcje urządzenia** | Wielofunkcyjne:Drukowanie SkanowanieKopiowanie | Producent i model urządzenia:………………………..……………………… |
|  | **Technologia druku** | Laserowa kolorowa |  |
|  | **Rozmiar nośnika** | A4 |  |
|  | **Szybkość druku**  | min. 30 str./min. | Ilość drukowanych stron A4/min.………………………………………. |
|  | **Panel sterowania** | Ekran dotykowy |  |
|  | **Zainstalowana pamięć** | min. 1GB  | Pojemność pamięci:………………………………………. |
|  | **Rozdzielczość druku** | min. 1200x1200 dpi | Rozdzielczość druku:………………………………….. |
|  | **Kopiowanie wielokrotne** | TAK |  |
|  | **Druk dwustronny** | automatyczny |  |
|  | **Automatyczny podajnik dokumentów** | TAK |  |
|  | **Automatyczne kopiowanie dwustronne** | TAK |  |
|  | **Zakres skalowania** | Min. 25% Max 400% | Zakres skalowania:……………………………… |
|  | **Optyczna rozdzielczość skanowania** | min. 600 dpi | Rozdzielczość skanowania:……………………………… |
|  | **Skanowanie w kolorze** | TAK |  |
|  | **Automatyczne skanowanie dwustronne** | TAK |  |
|  | **Skanowanie do pamięci USB** | TAK |  |
|  | **Skanowanie sieciowe** | TAK |  |
|  | **Złącza zewnętrzne** | min. USB, RJ-45 (komplet przewodów połączeniowych w zestawie: kabel USB dł. min.1,8m, LAN patchcord dł. min 5m) | Rodzaje złączy zewnętrznych:…………………………………………………………………………… |
|  | **Wbudowany port sieci Ethernet 10/100/1000/Base-T** | TAK |  |
|  | **Obsługiwane SO** | Sterowniki i oprogramowanie kompatybilne z SO MS Windows 7/8/10/11, wymagane nośniki. |  |
|  | **Gwarancja** | Warunki gwarancji: okres bezpłatnej gwarancji (części i robocizna): min 2 lata od daty dostawy.Gwarancja typu ON-SITE (w miejscu użytkowania) . | Typ gwarancji:…………………….Okres gwarancji:…………………………. |
|  | **Inne** | Urządzenie gotowe do pracy – tonery w komplecie. **Kaseta z oryginalnym tonerem startowym mono na min. 3000 stron.** | Wydajność tonera startowego mono:……………………………………………… |