Załącznik nr 5 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Specyfikacja techniczna samochodu osobowego , określająca warunki, wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie pojazdu/ Szczegółowy opis ofertowanego przedmiotu zamówienia**

Wszystkie wskazane niżej wymogi należy traktować **jako minimalne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **Opis parametru** |
| 1 | **Wymagania ogólne** | Samochód osobowy segment D,cztero lub pięcio drzwiowy , sedan lub liftback, klapa bagażnika otwierana wraz z szybą, fabrycznie nowy, lub zarejestrowany, nieużywany do jazd testowych i pokazowych, z maksymalnym przebiegiem 25 km w dniu przekazania do Zamawiającego. musi posiadać homologację na terenie EU dopuszczającą do rejestracji w Polsce. |
| 2 | **Rok produkcji**  | 2023-2024 |
| 3 | **Wymiary**  | * Długość całkowita 4700 - 4800 mm
* Rozstaw osi 2700 - 2800 mm
* Wysokość całkowita nie większa niż 1450 mm
 |
| 4 | **Masa własna** | Do 1 500 kg |
| 5 | **Liczba miejsc**  | 5-cio osobowy |
| 6 | **Pojemność bagażnika** | Bagażnik –min. pojemność 480 dm3  |
| 7 | **Silnik:** | 4-cio cylindrowy rzędowy, |
| 7.1 | **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |
| 7.2 | **Moc silnika** | Minimalnie min. 95 kW |
| 7.3 | **Pojemność** | 1 400 – 1 600 cm³ |
| 7.4 | **Napęd** | Na przednią osią |
| 7.5 | **Norma emisji spalin,** | Min EURO 6d |
| 7.6 | **Poziom emisji dwutlenku węgla CO2** | Poziom emisji dwutlenku węgla CO2 nie większy niż: 165g CO2/km. Dostawca przedstawi informację producenta o wynikach zużycia paliwa wg średniego zużycia. |
| 7.7 | **Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania** | Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania nie większe niż: 446 400,00 MJ, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dostawca przedstawi wraz z ofertą informację producenta o wynikach zużycia paliwa wg. średniego zużycia. |
| 8 | **Skrzynia biegów** | * Automatyczna,
* 8 przełożeń do przodu + bieg wsteczny,
 |
| 9 | **Zawieszenie** | * Zawieszenie przód : Niezależne, oś typu Pseudo-MacPherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi
* Zawieszenie tył: Półzależne – wielowachaczowe, amortyzatory hydrauliczne
 |
| 10 | **Hamulce i układ hamulcowy** | * Tarczowe wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / Tarczowe wentylowane z zaciskami pływającym,
* System ABS/ASR, ESP, EBS,
* Hamulec postojowy automatyczny
 |
| 11 | **Koła** | * Felgi ze stopu aluminium ,
* Rozmiar opon (standardowe lub opcjonalne) 215/55 R17 / 235/45 R18
* Opony letnie
 |
| 12 | **Mechanizm kierowniczy** | * Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym,
* Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach.
* Kierownica multimedialna z przyciskami pozwalającymi na sterowanie odbiornikiem radiowym bez odrywania rąk od kierownicy
 |
| 13 | **Zbiornik paliwa i płynu Ad-Blue** | * Zbiornik oleju napędowego nie mniejszy niż 50 l,
* Zbiornik płynu Ad-Blue nie mniejszy niż 15 l,
* Korki lub klapki wlewów zamykane
 |
| 14 | **Nadwozie** | * Kolorystyka zewnętrzna: ciemna zalecana czarna lub granatowa,
* Kolorystyka wewnętrzna: ciemna.
* Tapicerka z materiału łączona ze skórą ekologiczną
 |
| 15 | **Dywaniki** | Zestaw dywanów materiałowych i gumowych  |
| 16 | **Fotel przód** | * Mechaniczna regulacja fotela kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
* Fotel kierowcy i pasażera z certyfikatem AGR\*: \* Aktion Gesunder Rücken (niemieckie stowarzyszenie na rzecz zdrowych pleców)
 |
| 17 | **Fotele tył** | * Tylna kanapa składana w proporcjach 1/3- 2/3 z centralnym podłokietnikiem, otworem na narty
 |
| 18 | **Szyby** | * Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
 |
| 19 | **Dostęp do pojazdu**  | * System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
* Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika
 |
| 20 | **Klimatyzacja i wentylacja** | * Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
 |
| 21 | **Pozostałe wyposażenie** | * Gaśnica
* trójkąt ostrzegawczy,
* kamera cofania,
* Reflektory przednie w technologii Matrix LED
* Wspomaganie parkowania tyłem, przodem kamery + czujniki
* Kamery z przodu i z tyłu widok

System hamowania awaryjnego System ostrzegania przed kolizją i kontrola uwagi kierowcySystem utrzymania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogiRozpoznawanie znaków drogowychMonitorowanie martwego polaAdaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go |
| 22 | **System bezpieczeństwa** | * Pakiet Antykradzieżowy - Alarm (obwodowy, objętościowy, zabezpieczenie przedpodnoszeniem), zabezpieczenie antykradzieżowe zamków(maska, drzwi, bagażnik) i superzamek
 |
| 23 | **Kokpit kierowcy** | * Wyświetlacz kolorowy z systemem diagnostycznym OBD pokazującym błędy w obwodach silnika, automatycznej skrzyni biegów, układu hamulcowego, układu zawieszenia
* Bezprzewodowy Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto)
* Nawigacja satelitarna online (mapy Europy) z ekranem dotykowym min 9" z funkcją sterowania za pomocą poleceń głosowych
 |
| 24.  | **Dostawa** | * Zamawiający przewiduje odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy, jeżeli znajduje się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. W przeciwnym razie miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Warta Bolesławiecka- Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka
* Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumentację techniczną oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu lub dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu
 |
| 25 | **Gwarancja** | * Gwarancja na perforację nadwozia –min 72 miesiące,
* Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 24 miesięcy,
* Gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem – 24 miesięcy, licząc od daty przekazania lub rejestracji.
 |
| 26 | **Okresowe przeglądy techniczne** | * Okresowe przeglądy techniczne muszę odbywać się w autoryzowanym serwisie na terenie kraju w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 |