Załącznik Nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Opis** |
| **Część 1** | Utworzenie nowej działki z połączenia działek nr **67 i 145** w obrębie **Sławice Szlacheckie, gm. Miechów** a następnie ustalenie granic nowo powstałej działki na długości około 690m z działkami przyległymi nr 66, 65, 63, 62, 61/2, 61/1, 217, 218, 220/2, 221, 222, 228, 229, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 68, 144/1, 144/2, 143, 142, 263/1, 262/2, 262/1, 261/1 i 260.Działki nr 67 i 145 zajęte są pod drogę powiatową nr 1205K. | 1. Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie. Analiza musi również zawierać mapę zawierającą informację o wydanych aktach własności ziemi dla działek przyległych do granic drogi podlegającej ustaleniu. Analizie należy poddać również operaty nie zawierające w swojej treści informacji o punktach granicznych, ale dokonano w ramach nich pomiaru elementów pasa drogowego lub ogrodzeń mających wpływ na odwzorowanie zajętości pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r. 2. Markowanie palikami drewnianymi3. Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.4. Rozliczenie powierzchni działek.5. Opracowanie map uwzględniających wyniki ustalenia granic– 3 egzemplarze.Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści *„Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku”* W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych. Dokumentacja ta będzie częścią sprawozdania technicznego operatu technicznego.Należy sporządzić jedną mapę przedstawiającą zarówno wyniki prac ustalenia granic jak i podziału nieruchomości. |
| **Część 2** | Ustalenie granicy działki nr **20/8** z działką nr 20/7, działki **20/12** z działką nr 20/16, działki nr **20/14** z działką nr 20/13 oraz działki nr **100/2** z działką nr 100/3 (działki wytłuszczone stanowią własność Skarbu Państwa) **w obrębie Kamionka**, **gm. Kozłów**. Działki nr 20/8, 20/12, 20/14 i 100/2 zajęte są pod drogę powiatową nr 1182K. | 1. Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie. Analiza musi również zawierać mapę zawierającą informację o wydanych aktach własności ziemi dla działek przyległych do granic drogi podlegającej ustaleniu. Analizie należy poddać również operaty nie zawierające w swojej treści informacji o punktach granicznych, ale dokonano w ramach nich pomiaru elementów pasa drogowego lub ogrodzeń mających wpływ na odwzorowanie zajętości pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r. 2. Markowanie palikami drewnianymi3. Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.4. Rozliczenie powierzchni działek.5. Opracowanie map z ustalenia granic– 3 egzemplarze.Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści *„Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku”* W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych. Dokumentacja ta będzie częścią sprawozdania technicznego operatu technicznego. |

Prace wymienione w pkt 1 i 2 należy traktować jako odrębne zlecenia.

**Dane dla Wykonawcy do zamieszczenia na fakturze:**

**Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, NIP 659-154-58-68**

**Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów**