Dotyczy: znak sprawy OB 2/12/2021 Kępno, dnia 03.01.2022r.

**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej przy ul. Zamkowej 5 w Kępnie.**

Pytanie z dnia 03.01.2022r.

"załączone pliki mapa 1 mapa2 mapa 3 przekroje geotechniczne zapisane w plikach URL, nie otwierają się. Proszę o przesłanie poprawnych.

Czy istniejąca niecka basenowa będzie zasypana w odpowiedni sposób(odpowiednie zagęszczenie) w zakresie realizacji prac rozbiórkowych?.

Czy w terminie 120 dni od momentu podpisania umowy jest w tym terminie obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę ( 65dni) przez Wykonawcę?. Jeśli tak, to wnosi o przedłużenie terminu realizacji umowy o 65 dni."

Odpowiedź z dnia 03.01.2022r.

W załączeniu przesyłamy pliki mapa w rozszerzeniu pdf, tif i jpg.

Tak istniejąca niecka basenowa w zakresie realizacji prac rozbiórkowych będzie zasypana w odpowiedni sposób (odpowiednie zagęszczenie) wg przedstawionego projektu rozbiórki, tj.:

„Powstałe zagłębienia należy wypełnić gruntem rodzimym; dopuszczalny jest również zasyp mieszanką piaskowo-żwirową, do poziomu otaczającego terenu. Zasypki zagęszczać warstwami grubości 30 cm do Ismin =0,98. Nie dopuszcza się:

• zastosowania gruzu ani żadnych innych odpadów pochodzących z rozbiórki do wypełnienia wykopów po rozebranych obiektach,

• zakopywania gruzu ani żadnych innych odpadów pochodzących z rozbiórki na terenie inwestycji.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych cały teren wyrównać do uzyskania jednolitej płaszczyzny w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu. Teren oczyścić z wszelkich pozostałości gruzu, kamieni, gałęzi, śmieci i innych zanieczyszczeń.”

Tak, w terminie 120 dni od momentu podpisania umowy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przez Wykonawcę projektu. Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy o 30 dni, tj. 150 dni od momentu podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Wykonawcę projektu.

Pytanie z dnia 03.01.2022r.

"dlaczego Zamawiający nie dopuszcza referencji z boisk pełnometrażowych z powierzchnią trawiastą naturalną?. Są te same warstwy przekrojowe boisk, ten sam zakres projektu i jego trudność, różni się tylko sztuczną trawą czyli warstwą wykończeniową, niczym innym."

Odpowiedź z dnia 03.01.2022r.

Zamawiający wyraża zgodę na referencje z boisk pełnowymiarowych z powierzchnią trawiastą naturalną w ilości minimum dwóch referencji.

Prezes Zarządu

Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska