**Opis przedmiotu zamówienia.**

Serwis i konserwacja dźwigów wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zakres konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych.

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń dźwigowych w zakresie:

- instalacji sterowniczej

- instalacji zasilającej (od wyłącznika głównego)

- rygli bezpieczeństwa

- chwytaczy

- suwaków

- urządzeń napędowych

- końcówek linowych

- lin

(powyższe czynności należy wykonać przynajmniej 1 raz w miesiącu)

1. Usunięcie drobnych uszkodzeń oraz wymiana drobnych części i podzespołów:

- styków w aparaturze sterowniczej

- żarówek sygnalizacyjnych

- śrub, nakrętek, podkładek i zawieszek

- rolek gumowych

- główek i wkładek bezpiecznikowych

- dzwonków

- cewek styczników i wyłączników

1. Smarowanie prowadnic raz na trzy miesiące, wymiana smarów w smarowniczkach raz na miesiąc, uzupełnienie oleju w układach napędowych zgodnie z DTR.
2. Utrzymanie w czystości urządzenia dźwigowego.
3. Przygotowanie dźwigu do badań technicznych oraz udział w tych badaniach wykonywanych przez UDT.
4. Konserwacje będą przeprowadzane zgodnie z przepisami dotyczącymi dozoru technicznego DT-DE-90/WO.
5. Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych dźwigu zgodnie z wymogami DT-DE-90/WO.
6. Całodobowa obsługa serwisowa dźwigu łącznie z działalnością pogotowia dźwigowego.

## Ponad ww. czynności Wykonawca będzie zobowiązany do:

* 1. Wymiany części zamiennych i podzespołów urządzeń będących pod nadzorem Wykonawcy.
	2. Usuwania nieprzewidzianych awarii urządzeń .

Uwaga! Niezbędne części zamienne i podzespoły (dotyczy to pkt. 1) i 2)) dostarczać będzie Wykonawca na koszt Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kalkulacji cen.

* 1. Całodobowego, pełnego serwis eksploatacyjnego. Natomiast częstotliwość przeglądów, kontroli powinna być zgodna z wymogami producenta urządzeń, oraz stopnia wyeksploatowania danych podzespołów, części itp.

Wykaz urządzeń dźwigowych wg załącznika nr 1.1.