**Załącznik nr 4 do zaproszenia - numer sprawy 760/PU/24**

**ZAKRES KONSERWACJI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH**

**Szczegółowy opis przedmiotu:**

Usługa polegająca na jednorazowej konserwacji agregatów prądotwórczych znajdujących się na terenie kompleksów wojskowych w zakresie:

1. Wymiana oleju silnikowego
2. Wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza
3. Wymiana płynu chłodniczego
4. Kontrola połączeń elektrycznych
5. Kontrola i oględziny mechanicznych podzespołów agregatu
6. Kontrola szczelności przewodów olejowych
7. Kontrola szczelności przewodów zasysających powietrze
8. Kontrola szczelności układu chłodzenia
9. Kontrola sprawności wentylatora
10. Kontrola naprężenia paska klinowego
11. Kontrola funkcjonalności instalacji podgrzewania silnika
12. Kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorach.
13. Kontrola połączeń elektrycznych
14. Pomiar oporności izolacji uzwojeń prądnicy
15. Kontrola działania układów sterowania
16. Kontrola funkcjonalności układu sygnalizacji
17. Kontrola parametrów pracy agregatu
18. Próbna praca zespołu
19. Pomiar stanu technicznego akumulatorów kwasowych.

UWAGI :

1. wszystkie zauważone usterki ,których usunięcie nie wiąże się z użyciem przez Wykonawcę części zamiennych należy bezzwłocznie usuwać w ramach przeglądu konserwacyjnego.
2. koszty płynu chłodniczego, elektrolitu, wazeliny technicznej, oleju, filtrów itp. niezbędnych do użycia podczas przeglądu należy uwzględnić przy wycenie na dany element.
3. w protokole z przeglądu technicznego Wykonawca ustosunkuje się do każdego z w/w punktów od 1 do 19 zakresu czynności a w przypadku awarii lub usterki wymagającej części zamiennych przedstawi w w/w protokole zakres oraz szacunkowy koszt.