# Załącznik nr 1

## Zakres usług serwisowych:

1. Czyszczenie i mycie skraplaczy.
2. Czyszczenie parowników.
3. Udrażnianie odpływów skroplin.
4. Regulacje lub wymiana podzespołów automatyki chłodniczej i elektrycznej.
5. Kontrola stanu ,kontrola uzupełnianie lub wymiana oleju.
6. Wymiana filtrów lub czyszczenie
7. Utrzymywanie w czystości parowników
8. Kontrola parametrów pracy
9. Kontrola i pomiary prądów pracy urządzeń.
10. Kontrola działania wentylatorów chłodnic i skraplaczy.
11. Kontrola pod względem nieszczelności.
12. Ogólne oględziny zewnętrzne.
13. Kontrola korozji poszczególnych elementów.
14. Kontrola stanu technicznego podpór i zamocowań.
15. Kontrola stanu i ewentualna wymiana izolacji zimnochronnej.
16. Kontrola prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem.
17. Kontrola zawilgocenia układu chłodniczego.
18. Kontrola zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła.
19. Odgrzybianie parowników.