271.12.2021 – Dostawa koparko-ładowarki

*Zmieniony załącznik nr 7 do SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagane parametry techniczno-użytkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy** |
| 1 | Stan pojazdu | Fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta (proszę podać markę i model) |  |
| 2 | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. |  |
| 3 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny |  |
| 4 | Moc silnika | min 68 kW |  |
| 5 | Masa eksploatacyjna | min 8,2 t |  |
| 6 | Układ napędowy | * napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, * przednie koła skrętne, * koła przednie min 18”, koła tylne 26”-28”. |  |
| 7 | Kabina | * obrotowy fotel *amortyzowany mechanicznie lub pneumatycznie,* * ogrzewanie, * lusterka boczne, * joystick wielofunkcyjny. |  |
| 8 | Osprzęt | * łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) o poj. min 1,0 m3, * system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki, * łyżka koparkowa o szer. ok. 0,5 m, * łyżka skarpowa o szer. ok. 1,5 m, * ramię tylne teleskopowe, * stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, * błotniki kół przednich i tylnych, * instalacja hydrauliczna do obsługi narzędzi zewnętrznych *– wysokociśnieniowa np. do młota hydraulicznego.* |  |
| 9 | Hamulce | Tarczowe ze wspomaganiem |  |
| 10 | Oświetlenie | * światła drogowe, * reflektory robocze przednie i tylne, * lampa sygnalizacyjna pomarańczowa. |  |
| 11 | Wyposażenie | * skrzynka narzędziowa, * trójkąt ostrzegawczy, * gaśnica, * apteczka. |  |
| 12 | Gwarancja | Nie krótsza niż 24 miesiące lub nie mniej niż 1200 motogodzin od daty dostawy. |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny | Dojazd, materiały eksploatacyjne i usługa serwisowa na koszt dostawcy. |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny | Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego) |  |
| 15 | Dokumentacja | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:   * książki gwarancyjnej, * instrukcji obsługi w języku polskim pojazdu, * ~~dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu.~~ |  |
| 16 | Inne | * koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, * sprzęt zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.