*Załącznik nr 10 do Zaproszenia*

**Wycena ofertowa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Określenie zakresu realizacji | Wartości oferowa | Uwagi |
| zł (netto) | zł (brutto) |
| 1 | Inwentaryzacja architektoniczno – konstrukcyjna – szkicowa na potrzeby opracowania |  |  |  |
| 2 | Badania geotechniczne i opinie1. wizja lokalna terenu 2. wykonanie odwiertów w gruncie 4 szt.3. nadzór nad robotami geologicznymi 4. pomiar zwierciadła wody 4 szt. 5. wiercenie w gruncie kat. IV 4 szt. 6. opracowanie dokumentacji wierceń7. opracowanie opinii geotechnicznej 8. badanie georadarem pow. 1.000,0 m2 przejazd 4 szt. |  |  |  |
| 3 | opracowanie ekspertyzy wraz z opracowaniem wniosków i podaniem rozwiązań docelowych lub możliwych do wykonania |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |

Uwaga :

Przy opracowaniu ekspertyzy należy uwzględnić wykonanie odwiertów jedynie poza obrysem konstrukcji niecki basenowej. Stan gruntu pod niecką basenową określony zostanie jedynie w oparciu o badanie georadarem, bez naruszenia struktury istniejącej konstrukcji niecki basenowej, a jednocześnie pozwoli szczegółowo określić zagęszczenie gruntu, jego uwarstwienie oraz określi stan ewentualnego wypłukania gruntu pod dnem niecki basenowej.

 ………………………………………..

 Pieczęć i podpis oferenta