Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ZP-381-29/2024

Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup mebli do Apteki Szpitalnej

1. Meble do Apteki Szpitalnej:

1. rodzaj mebli:

- szafki stojące

- szafki wiszące

- blaty robocze

- regały

- szafki z szufladami

1. funkcjonalność:

- każda szuflada powinna być zamykana na klucz lub cały rząd szuflad zamykany na jeden klucz

- wszystkie drzwi rozwierane powinny być zamykane na klucz

2. Materiał i wykończenie:

1. płyta meblowa EGGER lub równoważny (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym);
2. blaty zmywalne, odporne na środki chemiczne i wodę;
3. płyta meblowa musi posiadać atest PZH do stosowania w służbie zdrowia;
4. wszelkie karty katalogowe produktu, w tym atest higieniczny należy dostarczyć wraz ze złożoną ofertą;

3. Wymiary i montaż:

1. wymiary wszystkich mebli powinny być dostosowane do rzeczywistych warunków na budowie z tolerancją +/- 2 cm;
2. rysunki dostarczone przez Zamawiającego mają charakter poglądowy;
3. technologia wykonania i dokładne wymiary mają być opracowane przez Wykonawcę;
4. montaż mebli musi odbyć się po wcześniejszych uzgodnieniach z Kierownikiem apteki i działem technicznym;

4. Specjalne Wymagania:

1. wszystkie meble powinny stać na nóżkach, umożliwiających łatwe mycie podłóg;
2. armatura sanitarna (baterie, umywalki, zlewy) będzie dostarczona przez Zamawiającego;
3. lokalizacja otworów pod umywalki i zlewy musi być uzgodniona na budowie;

5. Warunki współpracy:

1. kolorystyka oraz materiały wykończeniowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji;
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów na budowie przed rozpoczęciem produkcji mebli;
3. ostateczne wymiary mebli muszą być dostosowane do wymiarów pomieszczeń apteki szpitalnej;

6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane meble.

7. Wykonawca podczas prowadzonych czynności zapewnia niezbędne zabezpieczenia obszaru wykonywanych robót – zgodne z przepisami BHP i P.Poż.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wymagań w ofertach.