**WT.2371.2.2023**

**Załącznik nr 4e do SWZ**

**(załącznik do formularza ofertowego**

**składany na etapie składania ofert)**

Dostawa urządzeń w ramach postępowania „Zestaw szkoleniowo - treningowy z zakresu ratownictwa medycznego przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE”

Nr postępowania:

Parametry oferowanych urządzeń

**Część 5**

**1. Aparat do znieczulenia .**

Aparat do znieczulania pozwala wprowadzić pacjenta w stan znieczulenia ogólnego. Jest niezbędnym elementem wyposażenia bloku operacyjnego, stosunkowo rzadko dostępnym w SOR. Konieczność jego posiadania w pracowni symulacji wynika z rozszerzania się roli ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia, co często wymusza asystowanie do bardziej złożonych procedur. Dodatkowo, aparat do znieczulenia jest tak naprawdę respiratorem z dodatkowym parownikiem gazów anestetycznych, a  zatem umiejętność jego obsługi przez ratownika medycznego jest w pełni uzasadniona.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane – minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry** | Parametry oferowane (zaznacza Wykonawca) |
| 1 | Możliwość regulacji FiO2 | Spełnia /nie spełnia\* |
| 2 | Możliwość regulacji stężenia gazu anestetycznego. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Możliwość wentylacji w trybie SIMV lub CMV. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Możliwość wentylacji w trybie A/C. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Możliwość wentylacji w trybie CPAP. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 6 | Wentylacja regulowana objętością oddechową | Spełnia / nie spełnia\* |
| 7 | Wentylacja regulowana ciśnieniem maksymalnym. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 8 | Możliwość regulacji PEEP. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 9 | Możliwość konfiguracji półzamkniętego układu oddechowego. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 10 | Możliwość konfiguracji zamkniętego układu oddechowego. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 11 | Możliwość konfiguracji półotwartego układu oddechowego. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 12 | Możliwość konfiguracji otwartego układu oddechowego | Spełnia / nie spełnia\* |
| 13 | Waga i kształt umożliwiający przewóz urządzenia między salami w jedną osobę | Spełnia / nie spełnia\* |
| 14 | Szuflady na niezbędne akcesoria | Spełnia / nie spełnia\* |
| 15 | Podstawa jezdna z hamulcem centralnym | Spełnia / nie spełnia\* |

2 **. Przenośny ultrasonograf**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane – minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry** | Parametry oferowane (zaznacza Wykonawca) |
| 1 | Przenośny ultrasonograf czarno-biały lub kolorowy | Spełnia /nie spełnia\* |
| 2 | Oprogramowanie do pomiaru i obliczania  Sonda wypukłą i/lub sondą liniową  Kompatybilny z różnymi rodzajami głowic (wypukła, liniowa, mikrowypukła) | Spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Zoom w czasie rzeczywistym | Spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Wielojęzyczne oprogramowanie | Spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Waga i kształt umożliwiający przewóz urządzenia między salami w jedną osobę | Spełnia / nie spełnia\* |
| 6 | Archiwizacja obrazów | Spełnia / nie spełnia\* |
| 7 | Klawisz szybkiego zapisywania | Spełnia / nie spełnia\* |