cc) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

dd) Wykonanie kanału technologicznego

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

**9.3.** W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

 a) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

1. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2. opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ),
3. zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
4. opracowania geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków zajętych pod pas drogowy (jeśli takie występują) i zgłoszenie zmian do właściwego ODGK,
5. wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót,
6. po zakończeniu robót wykonawca zaktualizuje docelową organizację ruchu wraz z uzgodnieniem jej na komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim,
7. innych prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w tym dodatkowych opracowań projektowych (branżowych).
8. wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację wymaganą uzgodnieniami branżowymi i potrzebną do przekazania zarządcom sieci.

Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty.

**9.4.** Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów nadzoru pełnionego przez służby
 właścicieli urządzeń i sieci przy ich przełożeniu lub podczas prowadzenia robót w ich
 obrębie.

**9.5.** Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty i gwarancje udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

Wykonawca przekaże zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wyżej wymienione dokumenty wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu w terminie **7 dni** przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.

**9.6.** Zamawiający zastrzega prawo wglądu do kosztorysu szczegółowego na każdym etapie postępowania i realizacji zamówienia.

**9.7.** Wykonawca musi posiadać opracowane recepty, na podstawie których będzie wytwarzał masę bitumiczną. Nie później niż **14 dni** przed planowanym rozpoczęciem robót bitumicznych wykonawca przekaże je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.