**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **REGAŁ METALOWY MAGAZYNOWY**

wymiary: / wys. x szer. x gł. / 1850- 2000 x 900 x 600 mm,

* Elementy metalowe ocynkowane,
* regał w całości skręcany śrubami,
* cztery słupy nośne (nogi) wykonane na bazie kątowników stalowych o grubości minimum 1,5mm,
* profile nóg z gęstą perforacją ( co 4,5-5,5 cm ) umożliwiającą zamontowanie półek na dowolnej wysokości,
* regał winien być wyposażony w odpowiednią ilość śrub bądź innych niezbędnych elementów umożliwiających ich złożenie,
* **pięć półek** metalowych wzmocnionych na całej długości,
* regał malowany farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035,
* nośność jednej półki - minimum **90 kg**,
* Regał zapakowany fabrycznie.