**RG.271.3.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont drogi gminnej 270633K w miejscowości Szymbark, Gmina Gorlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **ODCINEK I** |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. warstwy 6 cm  | 2900 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm  | 775 m2 |  |  |
| 3 | Demontaż istniejących korytek betonowych 50x50x50 z odwozem do 1 km | 525 mb |  |  |
| 4 | Montaż korytek betonowych 50x50x50 na podsypce cementowo-piaskowej | 525 mb |  |  |
| 5 | Wymiana istniejących rur betonowych pod zjazdami Ø400 mm na rury o sztywności obwodowej SN8 Ø400 mm  | 30 mb |  |  |
| 6 | Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach grub. warstwy 20 cm | 60 m2 |  |  |
| **ODCINEK II** |
| 1 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grub. warstwy 6 cm  | 200 m2  |  |  |
| **RAZEM brutto ODCINEK I + ODCINEK II**  |  |