**Zał**ą**cznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (My), niżej podpisany (ni) .............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON................................................................. Nr NIP............................................................

Nr konta bankowego: .......................................................................................................................................................

nr telefonu .................................................. adres e-mail……………………………………….

województwo …………………………………………………………………………………...

Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie[[1]](#footnote-1) , jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj) …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych z ustawy z 11 września 2019 r. Pzp na **„Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego”** oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

|  |
| --- |
| **pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do transportu odpadów komunalnych.** |
| Marka pojazdu |  |
| Wartość pojazdu netto: |  |
| Wysokość podatku VAT: |  |
| Kwota podatku VAT: |  |
| Wartość pojazdu brutto: |  |
| Opłata wstępna: | wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| Miesięczna rata leasingu: | wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| Suma wszystkich rat leasingu (59 rat) | wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| Wartość wykupu: | wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| wartość brutto |  |
| Koszty dodatkowe[[2]](#footnote-2) (jeśli dotyczy): | ------ |
| wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| Całkowity koszt leasingu za pojazd | wartość netto |  |
| wysokość podatku VAT |  |
| kwota podatku VAT |  |
| wartość brutto |  |
| Termin dostawy przedmiotu leasingu | **do 30 dni od podpisania umowy – 10 pkt****powyżej 30 dni do 60 dni od podpisania umowy – 0 pkt.****Maksymalny termin dostawy przedmiotu leasingu wynosi do 60 dni.**UWAGA: oferta nie może być opatrzona innym terminem, niż z powyższego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SWZ i zostanie uznana za odrzuconą.W przypadku **nie wskazania** przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym terminu dostawy przedmiotu leasingu Zamawiający uzna, że jest to termin **do 60 dni od podpisania umowy**. | ……………………………………. dni od podpisania umowy[[3]](#footnote-3) |

**WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:**  | **ZAZNACZ****X****JEŚLI SPEŁNIASZ WYMAGANIE** |
|  | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji nie starsze niż 2024 r. |  |
|  | Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarki.  |  |
|  | Pojazd nie dłuższy niż 9 m, +/- 100mm.  |  |
|  | Kierownica po lewej stronie pojazdu. |  |
|  | Podwozie 3 osiowe. |  |
|  | Rozstaw osi do 3400 mm, z ostatnią osią skrętną. |  |
|  | Zawieszenie pojazdu mechaniczne przód (resory stalowe), pneumatyczne tył (dwie osie).  |  |
|  | Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota i/*lub* przycisków na desce rozdzielczej.  |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.  |  |
|  | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe.  |  |
|  | System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia oraz GSR. |  |
|  | System zapobiegający staczaniu pojazdu. |  |
|  | Dopuszczalny nacisk osi przedniej 8 000 kg. |  |
|  | Dopuszczalny nacisk osi drugiej 11 500 kg. |  |
|  | Dopuszczalny nacisk osi trzeciej 8 000 kg. |  |
|  | Ogumienie 315/80 R22,5, pełnowymiarowe koło zapasowe.  |  |
|  | Silnik zasilany olejem napędowym, o mocy min. 320 KM i pojemności 9 dm3. |  |
|  | Norma emisji spalin EURO6.  |  |
|  | Zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 200 l.  |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami.  |  |
|  | Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym.  |  |
|  | Kabina dzienna przedłużona, wersja budowlana (zderzak stalowy z powiększonym kątem natarcia). |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby.  |  |
|  | Klimatyzacja.  |  |
|  | Lusterka szerokokątne, krawężnikowe oraz przednie. |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne.  |  |
|  | Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej.  |  |
|  | Światła ostrzegawcze belka z logo zamawiającego oraz boczne światła obrysowe. |  |
|  | Radio.  |  |
|  | Immobiliser fabryczny.  |  |
|  | Tachograf cyfrowy.  |  |
|  | Gniazdo elektryczne 12V/24V. |  |
|  | Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola.  |  |
|  | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim, kamera cofania. |  |
|  | 2 kliny zabezpieczające, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.  |  |
|  | Homologacja na pojazd kompletny.  |  |
| 37) | Okres gwarancji podwozia - min. 24 miesiące  |  |
|  | **ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:**  |
|  | Standardowa zabudowa jednokomorowa. |  |
|  | Zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym *lub owalnym* z urządzeniem zasypowym tylnym, ściany boczne wykonane z blachy Stal konstrukcyjna o grubości 4 mm, dach skrzyni wykonany ze stali konstrukcyjnej o grubości min. 3mm. |  |
|  | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie. |  |
|  | Drabina teleskopowa montowana pod skrzynią, wraz z uchwytem, z obciążeniem min. 130 kg. |  |
|  | Uchwyty przy drzwiach rewizyjnych, jeden nad włazem rewizyjnym, drugi z boku włazu.  |  |
|  | Skrzynka narzędziowa o wymiarach 600x450x470, montowana pod zabudową, zamykana na klucz.  |  |
|  | Myjka do rąk, plastikowy zbiornik na zimną wodę o pojemności min. 30 l, montowana pod skrzynią, wyposażona w kran oraz dozownik do mydła.  |  |
|  | Gaśnica proszkowa ABD – 6kg. |  |
|  | Skrzynka na gaśnicę, montowana poziomo pod skrzynią. |  |
|  | Metalowy uchwyt na miotłę i łopatę, montowane na przedniej ścianie skrzyni z prawej strony. |  |
|  | Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie typu HB450 o gr. 10 mm.  |  |
|  | Wzmocnienie bocznych ścian odwłoka ze stali trudnościeralnej typu HB450 lub równoważna, o grubości 6mm. |  |
|  | Pojemność skrzyni ładunkowej 19 m³.  |  |
|  | Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali trudnościeralnej z blachy o grubości min. 4 mm HBW 450. |  |
|  | Pojemność kosza załadunkowego min. 1,7 m³. |  |
|  | Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na dachu zabudowy lub *bokach odwłoka* |  |
|  | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, przeznaczone do ruchu prawostronnego.  |  |
|  | Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka.  |  |
|  | Czujnik rejestrujący ścieżkę ściany wypychającej, wskazujący aktualną pozycję na wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Wyświetlana powinna być zarówno objętość już załadowana, jak i jeszcze dostępna, procentowe wypełnienie skrzyni i odległość ściany wypychającej od przedniej pozycji końcowej.  |  |
|  | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty: Do odzysku, Zmieszane, Bio, Gabaryty, Papier.  |  |
|  | Sterownik do otwierania odwłoka i opróżniania skrzyni umieszczony w kabinie kierowcy.  |  |
|  | System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny, ręczny lub ciągły.  |  |
|  | Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz.  |  |
|  | System sterowania wyposażony w trzy wyłączniki stop umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka i w kabinie.  |  |
|  | Spust na odwłoku zakończony zaworem kulowym. |  |
|  | Spust pod skrzynią zakończony zaworem kulowym z gumowym wężem. |  |
|  | System automatycznego centralnego smarowania ruchomych elementów odwłoka i prasy, wrzutnika. |  |
|  | System do napełniania zbiornika smaru do centralnego smarowania, montowany na przedniej ścianie skrzyni. |  |
|  | Zabudowa śrutowana, gruntowana oraz lakierowana w barwach Zamawiającego- kolor biały.  |  |
|  | Oklejenie konturowe, białe po bokach skrzyni i kabiny, czerwone z tyłu. |  |
|  | Oświetlenie według obowiązujących przepisów.  |  |
|  | Dwie białe lampy błyskowe z lewej i prawej strony odwłoka. |  |
|  | Dwie białe lampy błyskowe, w lewym i prawym rogu skrzyni. |  |
|  | Zabudowa zgodna z PN-EN 1501 oraz posiadająca deklarację CE.  |  |
|  | Niska, składana burta umożliwiająca załadunek worków i odpadów wielkogabarytowych. |  |
|  | Jednoczęściowy wrzutnik z uchwytem grzebieniowym, z możliwością opróżniania pojemników:1. Pojemniki okrągłe 110 l
2. Pojemniki 120-240 l, wg normy PN 840-1
3. Pojemniki 1100 l z płaską pokrywą oraz pokrywą przesuwaną, wg. normy PN 840-2, PN 840-3
 |  |
|  | Opcja zbierania szkła. |  |
|  | Ramiona do pojemników 4-kołowych według DIN.  |  |
|  | Wrzutnik przygotowany do montażu anten RFID.  |  |
|  | 2 pulpity sterowania, z lewej i prawej strony odwłoka.  |  |
|  | Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2- i 4-kołowych.  |  |
|  | Dwie firany przeciwpyłowe z poliestru, czarne, montowane z tyłu odwłoka oraz dwie wąskie firany gumowe, montowane z tyłu odwłoka.  |  |
|  | Hydrauliczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników, całkowicie ocynkowany.  |  |
|  | System monitoringu wyposażony w kamerę widzenia 112˚, montowaną na górze odwłoka, obraz wyświetlany na terminalu sterującym. |  |
|  | Dwa stopnie dla ładowaczy z pokryciem antypoślizgowym, składane wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: 1. ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu,
2. uniemożliwienie cofania pojazdem,
3. blokadę pracy układu ugniatania.
 |  |

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ **za cenę brutto**:

**BRUTTO** ……………….zł

(słownie…………….……………………...…….....................................................................zł)

**w tym: VAT** (…………...%) w kwocie....................zł

**NETTO**…………………zł

(słownie: .........………………………...…………………………………………………….. zł)

**Oświadczenia:**

* + - * 1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy **w terminie określonym w SWZ** i formularzu ofertowym.
				2. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
				3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia **4 stycznia 2025 r**.
				4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
				5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...........................................................................(W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 r. poz. 1233), tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności).

* + - * 1. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY,** że polegamy / nie polegamyna zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)*

1. Zamówienie zrealizujemy Sami**\*** / przy udziale podwykonawców***\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy | Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest znany na dzień składania ofert) |
| Zakres usług | Wartość lub procentowa część zamówienia |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**\****niepotrzebne skreślić*

1. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest:

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………

E-mail:……………………………………… tel.…………….……………………

1. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, akceptujemy warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych uwag oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.**
2. **Oświadczamy,** że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[5]](#footnote-5)
3. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam, że wybór naszej oferty:
	* **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361.),
* **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361.), w związku z powyższym wskazujemy:
1. nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

1. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
2. stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie: ………………………………………………………………………………………….

**Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

 …………………….….………………………………………………

  *kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty\**

1. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2023 poz. 221)

  [↑](#footnote-ref-1)
2. Proszę wpisać jakie koszty dodatkowe występują [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca wpisuje „do 30” lub „powyżej 30 dni do 60” [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*  [↑](#footnote-ref-4)
5. 2 *w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-5)