**Szczegółowa specyfikacja mebli metalowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj mebli | ilość | specyfikacja | wymiary |
| 1. | Szafy ubraniowe metalowe | 14 szt. | Szafa ubraniowa 2 segmentowa   * wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,6 mm do 0,8 mm, * malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym, * w każdym segmencie półka oraz drążek na ubrania, * drzwi  skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach, * wywietrzniki na dolnej i górnej części drzwi * w szafkach zamki z ryglowaniem, każdy zamek z 2 kluczami   Szafy dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. | * Szerokość: od 600 mm do 700 mm * Głębokość: od 500 mm do 550 mm * Wysokość:  od 1800 mm do 2000 mm |
| 2. | Szafy na mapy | 8 szt. | Pięcioszufladowa szafa do przechowywania dokumentów o formacie A0,   * wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,6 mm do 2,0 mm, * malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym,   z możliwością sztaplowania | * Szerokość**: 1330 mm** * Głębokość: **930 mm** * Wysokość: od **560 mm do 650 mm** |
| 3. | Szafy biurowe - rodzaj A | 20 szt. | * posiadające 5 półek z możliwością obciążenia do 60 kg, * wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm do 0.9 mm, * drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi, * malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym, * zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie. | • Szerokość: 1000 mm  • Głębokość: 435 mm  • Wysokość: 1990 mm do 2000 mm |
| 4. | Szafy biurowe - rodzaj B | 12 szt. | * posiadające 5 półek z możliwością obciążenia do 60 kg, * wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm. do 0.9 mm, * malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym, * drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi, * zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie. | * Szerokość:1200 mm * Głębokość: 435 mm * Wysokość: 1990 mm do 2000 mm |
| 5. | Dodatkowe półki do szaf biurowych | 10 szt. |  | * Szerokość:1200 mm * Głębokość: 435 mm |
| 6. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj I | 6 szt. | Wszystkie nadstawki   * wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm. do 0.9 mm * drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi * zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie * malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym * posiadające 2 półki z możliwością obciążenia do 60 kg | • Szerokość: 1000 mm  • Głębokość: 435 mm  • Wysokość: 810 mm |
| 7. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj II | 13 szt. | • Szerokość: 1200 mm  • Głębokość: 435 mm  • Wysokość: 810 mm |
| 8. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj III | 2 szt. | • Szerokość: 1200 mm  • Głębokość: 435 mm  • Wysokość: 465 mm |
| 9. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj IV | 3 szt. | • Szerokość: 1000 mm  • Głębokość: 435 mm  • Wysokość: 465 mm |
| 10. | Szafa kartotekowa | 2 szt. | * szafa kartotekowa do przechowywania dokumentów w formacie A4 poziomo, * maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu to 275 x 328 mm. , * wykonana z blachy malowanej proszkowo w kolorze jasno szarym, * korpus z blachy grubości od 0,6 mm do 1,5 mm. , * szuflady posiadające dno, wyposażone w centralny zamek, który rygluje cały pion szuflad, * ilość szuflad: 4 szt., * szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i o nośności od 50 do 69 kg., * szafy wyposażone w stopki do poziomowania, * 2 klucze w zestawie | • Szerokość: ok. 775 mm  • Głębokość: ok. 633 mm  • Wysokość: ok. 1292 mm |
| 11. | Regały magazynowe skręcane | 18 szt. | * ilość półek: 5 szt., * grubość blachy na półkach: do 1 mm., * maksymalne obciążenie półki: 100 kg., * grubość blachy na słupku:  do 35 x 55 mm / 2 mm., * perforacja słupka: co 30 mm., * malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym. | • Szerokość: 900 mm  • Głębokość: 600 mm  • Wysokość: 2500 mm |
| 12. | Szafka na klucze | 1 szt. | na 80 kluczy – ruchome listwy (przestawne) z haczykami i numeracją  * drzwi pełne metalowe, * zamek z dwoma kluczami, * otwory montażowe do zawieszania na ścianie, * malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym. |  |