**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Rękawiczki nitrylowe grube wielokrotnego użytku***

Uniwersalne rękawiczki przemysłowe wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego. Odpowiednie do pracy w suchym i mokrym środowisku . Wewnątrz rękawice są flokowane bawełną. Długość w najdłuższym miejscu wynosi 33 cm.

* Syntetyczny kauczuk nitrylowy
* Brak silikonu
* Chlorowana powierzchnia
* Wielokrotnego użytku
* Wewnątrz wyściółka - flokowane bawełną
* Część chwytna o strukturze "Łacha piasku"
* Długość 33 cm
* Grubość 0,38 mm
* Rękawiczki szczelne dla cieczy i chemikaliów
* Kategoria ochronna III - wysokie ryzyko