Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.60.DAOiK.2021

**FORMULARZ OFERTY**

z wykazem asortymentowo – ilościowym

**Przegląd roczny instalacji wentylacji mechanicznej w 2021 roku w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.**

***I. Wykonawca:***

1 Nazwa i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) NIP.................................................................................

b) REGON...........................................................................

c) Telefon...........................................................................

d) E-mail.............................................................................

e) nr KRS lub innego dokumentu:......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu przeglądu rocznego instalacji wentylacji mechanicznej w 2021 roku w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) Wartość ofertowa netto zamówienia – ogółem ……………………….………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

2) Wartość ofertowa brutto zamówienia – ogółem …………………………………………..…. zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

3) Stawka podatku VAT .......….. % kwota ………………………… zł

4) Deklaruję 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

***II. Przedmiot zamówienia:***

**Opis techniczny urządzeń i pomieszczeń oraz oferty cenowe (do wypełnienia)**

**POZ.1**

**DPS „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy**

Budynek A- centrale wentylacyjne nawiewno -wywiewne - 2 szt.

Producent: Vitroservice Clima, prod. 1996 r.

-kuchnia(plus okap kuchenny),

-zmywalnia- rozdzielnia piwnica,

-jadalnia na parterze,

Nawiewy - 3700m3 / h poprzez terenową czerpnię, oraz centrale ogrzewcze typu Compakt (kuchnia, jadalnia).

Wywiewy - 3700m3 / h wentylatorami dachowymi typ: WV BB-31.5

centrale wentylacyjne grzewcze - 2 szt. producent: Vitroservice Clima, prod. 1996r.

Pomieszczenia z instalacją:

- w piwnicy hydroterapia,

- pralnia, suszarnia, prasowalnia,

- magazynek środków czystości.

Nawiewy - 5350 m3 / h poprzez centrale wentylacyjne typ CV z komorą mieszania i nagrzewnicę wodną.

Wywiewy - 5350 m3 / h za pomocą wspólnej centrali wyciągowej CV3+ CV1 .

**Oferta cenowa**

**POZ.1.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..)

**POZ.2**

**Ośrodek Wsparcia ul. Gałczyńskiego2 w Bydgoszczy**

Budynek B- centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne - Ekozefir RK-500-SP(E) i RK-700-SP(E) z wymiennikiem krzyżowym z nagrzewnicami elektrycznymi

- nawiewy 500 m3 i 700 m3 zintegrowany z SAP, odbiór techniczny 07.2012 r.

Pomieszczenia z instalacją: parter-wydawanie posiłków jadalnia, muzykoterapia, hydroterapia I piętro.

Uwaga\* Złożenie oferty na poz. 2 będzie ważne jeżeli podmiot posiada CERTYFIKAT- APS . Firmy – EKOZEFIR

**Oferta cenowa**

**POZ.2.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.3**

**DPS „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 w Bydgoszczy**

Instalacja usytuowana w budynku „D” z 2009r , w grudniu 2016 r. zmodernizowana.

Do instalacji dołożono moduł - układ chłodniczo freonowy (nawiewy pomieszczenia kuchni DPS-u parter). Centrala jest umiejscowiona w piwnicy.

Centrala nawiewno- wywiewna typ Golem-G-3-1 – ilość powietrza Ln-7000 m3, nagrzewnica wodna moc 35,5 kW, chłodnica freonowa moc 46 kW R407 C, współpracuje z centralą - agregat chłodniczy AV 14MVESA P410 Haier.

**Oferta cenowa**

**POZ.3.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.4**

**DPS „Jesień Życia” ul. Mińska 15 a w Bydgoszczy**

Budynek główny mieszkalny „A”- wymiana wentylacji mechanicznej na nową w 2019r.

- Centrala wentylacja / klimatyzacja dachowa „SPS” - Ecobox BD, ilość powietrza Ln-660 m3 / h. Pomieszczenia: kuchnia zmywalnia naczyń , obieralnia, węzeł sanitarny.

- Centrala klimatyzacja podwieszana z nagrzewnicą „SPS” - Ecobox - ilość powietrza Ln-560 m3 / h. Pomieszczenia wentylowane: pralnia ,suszarnia, sortownia, magazyn, warsztat, pom. sanitarne. Producent VBW Engineering - Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D.

**Oferta cenowa**

**POZ.4.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do składania ofert