Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego.

Ogrodzenie panelowe 45mb; słupek przekrój 40mm x 60mm, panel 3d z prętów fi 4mm, o rozmiarze wys.1600mm x szer.2500mm.

Dodatkowo dostawa i montaż w istniejącym ogrodzeniu furty o szerokości 1,2m i wys. 1,6m zamykanej na klucz.

Kolor: antracytowty lub zielony.

Lokalizacja: Gliwice, ul. Rybnicka 159.

Wykonanie do 10.08.2024.

