**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru**

**Uwaga**!

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego, a krzesła zmontowane i umieszczone

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę **"Model i producent oferowanego towaru”** pozwalającą na identyfikację zaproponowanego asortymentu lub wpisać TAK w przypadku wyrobu własnego pod wymiar.

**Należy wypełnić dla tej części zamówienia, na którą składana jest oferta.**

**Część 1 – Meble biurowe, szkolne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca)** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(F x G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Biurko** | * **Biurko proste**,
* biurko o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) **120 x 70 x 76 cm**,
* stelaż biurka typu „T” o profilu zamkniętym, malowany proszkowo w kolorze **czarnym**,
* płozy biurka wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem,
* blat z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości **min. 18 mm**, w odcieniu **szarym** zbliżonym do **RAL 7040** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* w blacie jedna tzw. przelotka na kable umieszczona w prawym górnym rogu, wykończona okrągłym przepustem do kabli w kolorze zbliżonym do koloru płyty blatu,
* panel maskujący w przedniej części biurka wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze blatu o grubości min. 18 mm, zamocowany min. 20 cm od podłoża,
* wszystkie krawędzie elementów płytowych wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty meblowej.

Przykład: | ul. Obrońców Wisły 1902r. 21/25 – 1 szt.ul. Mechaników 3 – 1 szt. | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar……………………………………… | **2** | **…………… zł** | **…………… zł** |
| **2** | **Stół** | * **Stół konferencyjny na metalowym stelażu,**
* wymiary stołu (dług. x szer. x wys.) **2400 x 800 x 740-760 mm** ,
* blat z płyty meblowej laminowanej o grubości min. **18 mm** w odcieniu **buk** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 1 mm w kolorze blatu
* obwis blatu poza konstrukcję stołu min. 10 mm,
* nogi metalowe o profilu zamkniętym (okrągłym lub kwadratowym), malowane proszkowo w kolorze **czarnym;** nogi zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości.

Przykład;Biurko Adeptus, 180x80 cm, buk, czarna rama | ul. 3 Maja 17 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (dług. x szer. x wys.) ………….… cm
 | **1** | **……………. zł** | **………….. zł** |
| **3** | **Stolik nr 1** | * **Stolik świetlicowy, kwadratowy,**
* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) **70 x 70 x 75-76 cm**,
* blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w odcieniu **olcha**, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty (ostateczny kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym),
* stolik na metalowym stelażu o profilu zamkniętym, malowanym proszkowo w kolorze czarnym,
* nogi stolika o profilu zamkniętym (okrągłym lub kwadratowym), malowane proszkowo w kolorze **czarnym,** wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem.

Przykład:Stolik stołówkowo-świetlicowy LEON 0207000 | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **8** | **……………… zł** | **……………. zł** |
| **4** | **Stolik nr 2** | * **Stolik komputerowy, jednoosobowy**
* wymiary (szer. x głęb. x wys.) **80 x 55 x 76 cm** (szerokość, głębokość +/- 5 cm),
* stolik na metalowym stelażu typu T o zamkniętym profilu malowanym proszkowo w kolorze **czarnym,**
* blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w odcieniu **szarym** zbliżonym do **RAL 7040** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* panel maskujący (blenda) w przedniej części stolika wykonany z laminowanej płyty w kolorze blatu o grubości min. 18 mm,
* wysuwana półka na klawiaturę z materiału i w kolorze płyty blatu,
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 0,2 mm w kolorze płyty meblowej,
* stolik wyposażony w zatyczki z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.

Przykład**:**https://www.manutan.pl/img/S/GRP/IC/AIG2744833.jpg | ul. Obrońców Wisły 1902r. 21/25 – 18 szt.ul. Mechaników 3 – 16 szt. | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **34** | **……………. zł** | **……………. zł** |
| **5** | **Ławka** | * **Ławka szkolna 2-osobowa,**
* ławka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) **130 x 55 x 75 cm** (szerokość, głębokość +/-5 cm),
* blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w odcieniu **grafitowym**, wykończony obrzeżem PCV/ABS o gr. 2 mm (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z przedstawionej przez Wykonawcę palety kolorów),
* ławka na metalowym stelażu o profilu zamkniętym kwadratowym lub okrągłym o przekroju min. 25 x 25 mm, malowanym proszkowo w kolorze **srebrnym** **RAL 9006**,
* stelaż ławki wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem.

Przykład:https://jtmebel.pl/3623-medium_default/stół-szkolny-skrzat-o-2-os.jpg | ul. Energetyków 30 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **12** | **………………. zł** | **………………. zł** |
| **6** | **Szafa dwudrzwiowa** | * **Szafa dwudrzwiowa aktowo-ubraniowa,**
* szafa o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) **85 x 40 x 185 (+/- 5 cm)**,
* korpus i fronty szafy wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, w odcieniu **olcha** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3-4 mm w kolorze białym, płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafy,
* wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 0,5 mm, w kolorze płyty meblowej,
* jedna górna, stała półka na całej szerokości szafy, o wysokości **min. 33 cm**,
* w części ubraniowej (prawej) o szerokości **min. 55 cm** zamontowany wieszak wysuwany, podwieszany, aluminiowy zamontowany do górnej półki,
* w części aktowej (lewej) o szerokości **min. 24 cm**, zamontowane w symetrycznych odległościach min. 3 półki, oparte na metalowych kołkowych wspornikach (dodatkowe otwory dające możliwość regulacji wysokości półek),
* półki wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm w kolorze korpusu,
* drzwi nakładane montowane na metalowych zawiasach puszkowych, zamykane na klucz zamkiem patentowym meblowym, min. 2 kluczyki,
* uchwyty do drzwi dwupunktowe metalowe w kolorze aluminium satyna (wzór uchwytu po przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji),
* wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
* konstrukcja szafy oparta na cokole z nabijanymi stopkami (ślizgami) meblowymi, podwójnymi z tworzywa lub na stałych stopkach meblowych,

Przykład:https://wuteh.com.pl/wp-content/uploads/2014/04/rx-6_otwarta.jpg | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **10** | **……….…… zł** | **……….…… zł** |
| **7** | **Szafka niska 1** | * **Szafka niska, nocna, z szufladami,**
* szafka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) **35 x 40 x 60 cm (+/- 5 cm)**,
* szafka podzielona na trzy równe części,
* góra – jedna półka,
* dół – dwie szuflady tych samych rozmiarów wykonane z płyty meblowej, dno szuflad z płyty HDF o grubości 3-4 mm, wysuw na prowadnicach rolkowych,
* korpus szafki wykonany z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, w odcieniu **antracyt** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
* fronty szuflad wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, w odcieniu **popiel** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3-4 mm, płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafki,
* wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 0,5 mm, w kolorze płyty meblowej (korpusu),
* wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
* uchwyty do szuflad dwupunktowe metalowe w kolorze **aluminium** (wzór uchwytu po przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji),
* konstrukcja szafki oparta na cokole z nabijanymi stopkami (ślizgami) meblowymi, podwójnymi z tworzywa.

Przykład:szafka-nocna-2so-dab-sonoma-40cm-szuflady-komoda | ul. Obrońców Wisły 1902r. 21/25 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **79** | **…………… zł** | **…………… zł** |
| **8** | **Szafka niska 2** | * **Szafka niska, nocna, z szufladami,**
* szafka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) **35 x 40 x 60 cm (+/- 5 cm)**,
* szafka podzielona na trzy równe części,
* góra – jedna półka,
* dół – dwie szuflady tych samych rozmiarów wykonane z płyty meblowej, dno szuflad z płyty HDF o grubości 3-4 mm, wysuw na prowadnicach rolkowych,
* korpus szafki wykonany z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, w odcieniu **olcha** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
* fronty szuflad wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, w odcieniu **olcha** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3-4 mm, płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafki,
* wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych wykończone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 0,5 mm, w kolorze płyty meblowej (korpusu),
* wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,
* uchwyty do szuflad dwupunktowe metalowe w kolorze **aluminium satyna** (wzór uchwytu po przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji),
* konstrukcja szafki oparta na cokole z nabijanymi stopkami (ślizgami) meblowymi, podwójnymi z tworzywa.

Przykład:szafka-nocna-2so-dab-sonoma-40cm-szuflady-komoda | ul. Mechaników 3 | Producent:…………………………………..Model……………………………………LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………* wymiary: (szer. x głęb. x wys.) ………….… cm
 | **11** | **……………… zł** | **…………….. zł** |
| **Razem** | **……………. zł** |

Oświadczam, że oferuję produkty o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie C i E.

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

# Część 2 – Fotele obrotowe, krzesła

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca)** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(F x G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Fotel nr 1** | * **Fotel obrotowy**
* podstawa pięcioramienna o średnicy min. 70 cm, metalowa, wyposażona w kółka jezdne do podłóg twardych,
* oparcie tapicerowane siatką,
* regulacja pochylenia oparcia z możliwością zablokowania,
* oparcie wyposażone w profil części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
* siedzisko tapicerowane tkaniną membranową,
* regulowana wysokość siedziska
* kolor siatki oraz tkaniny: **czarny**,
* regulowany zagłówek,
* regulowane podłokietniki,
* wymiary fotela:
* wysokość: 1100 ÷ 1400 mm
* wysokość siedziska od podłoża: 400 ÷ 650 mm

Przykład**:**https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/smallProdImage/images/product/0aa3505b54f44d618bf4d94a4c830952.jpeg | ul. 3 Maja 17 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **1** | **………………. zł** | **……………… zł** |
| **2** | **Fotel nr 2** | * **Fotel obrotowy**
* podstawa pięcioramienna o średnicy min. 70 cm, metalowa, chromowana, wyposażona w kółka jezdne do podłóg twardych,
* oparcie tapicerowane siatką, w górnej części ekoskórą,
* regulacja pochylenia oparcia z możliwością zablokowania,
* siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą ,
* regulowana wysokość siedziska
* kolor siatki oraz tkaniny i ekoskóry: **czarny**,
* podłokietniki,
* wymiary fotela:
* wysokość: 1100 ÷ 1300 mm
* wysokość siedziska od podłoża: 450 ÷ 650 mm
* szerokość: 600 ÷ 650 mm

Przykład**:**Fotel VIPER czarny | ul. 3 Maja 17 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **4** | **………………. zł** | **………………. zł** |
| **3** | **Krzesło****nr 1** | * **Krzesło metalowe, tapicerowane,**
* stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju płasko-owalnym, na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze **czarnym**,
* końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
* siedzisko pokryte pianką poliuretanową zapobiegającej odkształceniom,
* tapicerka siedziska, włókno syntetyczne, trudnozapalna, odporna na ścieranie - min. 30 000 cykli Martindale, w odcieniu **niebieskim** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* oparcie siatkowe w kolorze **czarnym**,
* krzesło bez podłokietników,
* nośność krzesła min. 100 kg,
* wymiary zewnętrzne +/- 20 mm:
* wysokość całkowita: 810 mm
* szerokość krzesła: 545 mm
* głębokość siedziska: 425 mm

Przykład:https://www.1000krzesel.pl/2548-thickbox_default/krzeslo-konferencyjne-iso-chrom-siatka.jpg | ul. Obrońców Wisły 1920r 21/25 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **18** | **………… zł** | **………… zł** |
| **4** | **Krzesło****nr 2** | * **Krzesło metalowe, tapicerowane,**
* stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju płasko-owalnym, na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze **czarnym**,
* końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
* siedzisko pokryte pianką poliuretanową zapobiegającej odkształceniom,
* tapicerka siedziska, włókno syntetyczne, trudnozapalna, odporna na ścieranie - min. 30 000 cykli Martindale, w kolorze **czarnym**,
* oparcie siatkowe w kolorze **czarnym**,
* krzesło bez podłokietników,
* nośność krzesła min. 100 kg,
* wymiary zewnętrzne +/- 20 mm:
* wysokość całkowita: 810 mm
* szerokość krzesła: 545 mm
* głębokość siedziska: 425 mm

Przykład:Krzesło konferencyjne ISO Mesh | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **16** | **……………… zł** | **……………… zł** |
| **5** | **Krzesło****nr 3** | * **Krzesło metalowe, tapicerowane,**
* stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju płasko-owalnym, na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze **aluminium** zbliżonym do **RAL9006**,
* końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
* siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową zapobiegającej odkształceniom,
* tapicerka siedziska i oparcia, włókno syntetyczne, trudnozapalna, odporna na ścieranie - min. 30 000 cykli Martindale, w odcieniu **niebieskim (**ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* krzesło bez podłokietników,
* nośność krzesła min. 100 kg,
* wymiary zewnętrzne +/- 20 mm:
* wysokość całkowita: 810 mm
* szerokość krzesła: 545 mm
* głębokość siedziska: 425 mm

Przykład:https://www.davomeble.pl/system/cache/img/krzeslo-konferencyjne-iso-alu-1sbglr1ps85g.jpg | ul. Energetyków 30 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **10** | **…………….. zł** | **……………… zł** |
| **6** | **Krzesło****nr 4** | * **Krzesło metalowe, plastikowe,**
* stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju płasko-owalnym, na czterech nogach, w kolorze **aluminium** zbliżonym do **RAL9006**,
* końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
* siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego PP,
* siedzisko i oparcie w odcieniu **niebieskim** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* krzesło bez podłokietników,
* nośność krzesła min. 100 kg,
* wymiary zewnętrzne:
* wysokość całkowita: 750 ÷ 800 mm
* szerokość krzesła: 450 ÷ 550 mm
* głębokość siedziska: 400 ÷ 430 mm

Przykład: krzesło ISO plastic | ul. Energetyków 30 | Producent: ……………………………………..Model: …………………………………….. | **30** | **………………. zł** | **…………….. zł** |
| **7** | **Krzesło** **nr 5** | * **Krzesło drewniane, tapicerowane**,
* konstrukcja krzesła z litego drewna,
* oparcie i nogi o przekroju kwadratowym lub prostokątnym (dopuszczalne przewężenia, wyoblenia),
* wybarwienie konstrukcji oparcia i nóg w odcieniu **orzech** lakierowany (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* oparcie proste lub wyoblone, pełne,
* tapicerka siedziska i oparcia gładka; poliester z ew. domieszką do 10 %; trudnopalna; gramatura – min. 300 g/m2; odporna na ścieranie - min. 40 000 cykli Martindale,
* tapicerka w odcieniu **beż** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z przedstawionej przez Wykonawcę palety kolorów),
* tapicerka krzesła niepikowana, bez dodatków (kołatki, pinezki tapicerskie itp.),
* oparcie i siedzisko wypełnione pianką,
* nośność krzesła min. 100 kg,
* wymiary krzesła:
* wysokość całkowita – 940-970 mm,
* wysokość do siedziska – 450-480 mm,
* szerokość siedziska – 430-460 mm.

Przykład:https://meblemwm.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_76147/K17.jpg | ul. Obrońców Wisły 1920r 21/25 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar ……………………………………….* wymiary: (wys.cał. x wys.siedz. x szer.siedz.) ………….… mm
 | **20** | **……….......... zł** | **………………. zł** |
| **Razem** | **…………. zł** |

Oświadczam, że oferuję produkty o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie C i E.

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

# Część 3 – Meble tapicerowane

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca)** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(F x G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Tapczan** | * **Tapczan jednoosobowy z otwieraną skrzynią na pościel,**
* wymiary (dług. x głęb. x wys.) **200 x 80 x 45 cm (+/- 5 cm)**,
* skrzynia i boki ścian z płyty laminowanej **min. 18 mm** w odcieniu zbliżonym do **RAL 7016**, dno skrzyni z płyty HDF o grubości 3-4 mm w kolorze jasnoszarym,
* boki ścian z zaokrąglonymi górnymi narożnikami,
* bok szczytowy (wezgłowie) min. 10 cm powyżej materaca,
* materac sprężynowy typu bonel, tapicerowany tkaniną grupy A, tzw. plecionką, poliester, trudnopalną, odporną na ścieranie min. 50 000 cykli wg skali Martindale, tkanina w odcieniu **szarości** (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
* nabijane stopki (ślizgi) meblowe, podwójne z tworzywa
* strona otwierana pojemnika na pościel: **lewa – 27 szt**. / **prawa – 28 szt**.

Przykład:Tapczan jednoosobowy 90cm | ul. Obrońców Wisły 1920r 21/25 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (dług. x głęb. x wys..) ………….… cm
 | **55** | ………… zł | ………… zł |
| **Razem** | **…………. zł** |

Oświadczam, że oferuję produkt o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie C i E.

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Część 4 – Meble metalowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca)** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(F x G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Szafa metalowa** | * **Szafa metalowa dwudrzwiowa**,
* szafa o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) **190 x 90 x 45 cm (+/- 5 cm)**,
* konstrukcja stalowa, korpus i drzwi z blachy stalowej o gr. 0,6-0,8 mm, pokryte farbą proszkową w kolorze **szarym**,
* drzwi skrzydłowe ze wzmocnieniem, z zawiasami wewnętrznymi, ryglowane w min. 2 punktach,
* drzwi zamykane na zamek cylindryczny z min. 2 kluczykami,
* 4 przestawne półki o nośności min. 45 kg każda,
* konstrukcja szafy posadowiona na cokole.

Przykład~~:~~ <span> JAN NOWAK model JAN biurowa szafa metalowa na akta </span> szara | ul.3 Maja 17 | Producent:…………………………………..Model……………………………………LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (wys. x szer. x głęb.) ………….… cm
 | **1** | **………………. zł** | **……………….. zł** |
| **2** | **Regał metalowy 1** | * **Regał magazynowy, metalowy, skręcany,**
* regało wymiarach (wys. x szer. x głęb.) **195 x 120 x 30 cm (+/- 5 cm),**
* trwała konstrukcja stalowa ocynkowana,
* nogi wykonane z profili o grubości min. 0,8 mm,
* 5 półek z płyty MDF/HDF o grubości min. 5 mm, o nośności min. 300 kg każda półka,
* stopki (nakładki) z tworzywa zapobiegające rysowaniu podłogi.

Przykład:https://www.e-regaly.pl/pol_pl_Regal-magazynowy-Solid-II-200x90x50-5P-1000-kg-25687_1.jpg | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (wys. x szer. x głęb.) ………….… cm
 | **1** | **………… zł** | **………… zł** |
| **3** | **Regał metalowy 2** | * **Regał magazynowy, metalowy, skręcany,**
* Regał o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) **195 x 90 x 50 cm (+/- 5 cm),**
* trwała konstrukcja stalowa ocynkowana
* nogi wykonane z profili o grubości min. 0,8 mm
* 5 półek z płyty MDF/HDF o grubości min. 5 mm, o nośności min. 250 kg każda półka,
* stopki (nakładki) z tworzywa zapobiegające rysowaniu podłogi.

Przykład:https://www.e-regaly.pl/pol_pl_Regal-magazynowy-Solid-II-200x90x50-5P-1000-kg-25687_1.jpg | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (wys. x szer. x głęb.) ………….… cm
 | **3** | **……………….. zł** | **………………… zł** |
| **4** | **Regał metalowy 3** | * **Regał magazynowy, metalowy, skręcany,**
* regał o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) **180 x 90 x 30 cm (+/- 5 cm),**
* trwała konstrukcja stalowa ocynkowana
* nogi wykonane z profili o grubości min. 0,8 mm
* 5 półek z płyty MDF/HDF o grubości min. 5 mm, o nośności min. 250 kg każda półka,
* stopki (nakładki) z tworzywa zapobiegające rysowaniu podłogi.

Przykładhttps://www.e-regaly.pl/pol_pl_Regal-magazynowy-Solid-II-200x90x50-5P-1000-kg-25687_1.jpg | ul. Mechaników 3 | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUBWyrób własny pod wymiar………………………………………. * wymiary: (wys. x szer. x głęb.) ………….… cm
 | **6** | **……………… zł** | **………………. zł** |
| **Razem** | **……………. zł** |

Oświadczam, że oferuję produkty o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie C i E.

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

# Część 5 – Przesuwne regały do archiwum

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Model i producent oferowanego towaru (wypełnia wykonawca)** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(F x G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Regał metalowy do archiwum** | * **Regał do archiwum, metalowy, przesuwny, dwustronny,**
* wymiary**:**
* długość regału: 300 cm (bez osłon bocznych, przegród i korby),
* szerokość regału: 2 x 30 cm,
* długość półki: 100 cm,
* wysokość półki (prześwit międzypółkowy): 35-40 cm,
* wysokość regału: max. 290 cm,
* konstrukcja regału metalowa, malowana proszkowo w odcieniu RAL 7035,
* ilość półek: 6 plus podstawa,
* montaż regałów na torach powierzchniowych (dwa zestawy po sześć regałów),
* dodatkowe uchwyty dające możliwość zmiany prześwitu między półkami,
* korbowy mechanizm przesuwu regałów,
* stężenia krzyżowe.
 | ul. 3 Maja 17  | Producent: ……………………………………..Model: ……………………………………..LUB Wyrób własny pod wymiar……………………………………… | **12** | ………… zł | ………… zł |
| **Razem** | **…………. zł** |

Oświadczam, że oferuję produkt o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie C i E.

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**