## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

a) Dane techniczne:

 - Samochód osobowy do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

- Możliwość przewożenia 7 osób,

- Samochód używany, przebieg nie większy niż 10 000 km,

 - Rok produkcji: nie starszy niż 2023 r.,

 - Silnik diesel o mocy nie mniejszej niż 90 kW, spełniający wymogi normy EU-6,

 - Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 6,0 l /100 km,

 - Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 150 g/km.

 - Nadwozie: 6 drzwiowy,

 - Kolor: zielony,

 - Rozstaw osi nie mniejszy niż: 2965 mm,

 - Szerokość pojazdu bez lusterek nie mniejsza niż: 1850 mm,

 - Długość pojazdu w granicach: 4850 – 4900 mm,

 - Wysokość pojazdu w granicach: 1830 – 1840 mm,

 - Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 140 mm,

 - Skrzynia biegów: 7-stopniowa automatyczna,

 - Koła: ze stopów lekkich 6,5Jx17.

b) Wyposażenie:

- Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser),

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem,

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne – kurtyny powietrzne),

- Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu,

- Klimatyzacja automatyczna Climatronic dwu strefowa;

 - Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

- Radioodtwarzacz z systemem nagłośnieniowym, wyposażony w 6 głośników,

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne,

- Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne z elektrycznym wspomaganiem domykania,

- Automatyczne włączanie reflektorów,

 - Dach panoramiczny,

 - Lusterko wsteczne wewnętrzne, automatycznie przyciemniane,

 - System rozpoznawania zmęczenia kierowcy,

 - Automatyczny system hamowania awaryjnego,

 - Asystent utrzymania pasa ruchu, asystent zmiany pasa,

 - Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej),

 - Stoliki składane,

 - Kamera wspomagająca cofanie,

 - Wspomaganie układu kierowniczego,

 - Szyba przednia termoizolacyjna ogrzewana,

 - Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy,

 - Reflektory przednie, tylne oraz światła do jazdy dziennej – LED,

 - System nawigacji z ekranem nie mniej niż 10",

 - TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu,

 - Tempomat aktywny,

 - Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, (sterowanie radiem i telefonem),

 - Czarna lub grafitowa tapicerka,

 - Centralny zamek,

- Gniazdo 230 V,

 - Hak holowniczy z możliwością demontażu,

 - Koło zapasowe pełnowymiarowe.

c) Inne wymagania:

 - Podnośnik samochodowy,

 - Klucz do kół,