Nakło nad Notecią 23 kwietnia 2024 roku

**Do zainteresowanych Wykonawców**

**Dotyczy:** Przebudowy drogi powiatowej nr 1923CC Drążno-Trzeciewnica m. Suchary o dł. 230 mb

**Pytania**

Uprzejmie proszę o informację, dotyczy poz 5 przedmiaru, jaki geosyntetyk ma zostać zastosowany pod kruszywo. Czy ma to być geowłoknina ( tak jest zaspisane w SST, ale geowłóknina nie ma takich parametrów jak jest podana w SST, czy siatka - sklana lub szklanow węglowa czy też mata antyspękaniowa. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny.

**Odpowiedzi**

Geowłóknina o właściwościach separacyjnych, cząstki drobne wg. DWU (Deklaracji Właściwości Użytkowej)