**Załącznik nr 2.5**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*Wniosek nr 39/97/24;*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki   
i Nauk Informacyjnych,** **znak sprawy** **WMiNI/PP-03/2024**

**Część 5: Dostawa zestawu nagłośnieniowego i akcesoriów**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane  ***(wypełnia Wykonawca)***  *w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
|  | Zestaw nagłośnieniowy N1 ilość 3 kpl. | | |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)***  **Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) …………………...…….. *(Należy podać)***  **Fabrycznie nowe urządzenie** | | | |
|  | **Głośnik** | Kolumna głośnikowa o mocy min 50W z wbudowanym min. 2 kanałowym mikserem  Podłączana (w zestawie) lub wbudowana stacja odbiorcza min. 2 mikrofonów  Wejścia XLR, RCA  Wyjście Line Out | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Mikrofony** | Co najmniej 2 mikrofony doręczne w zestawie  Łączność bezprzewodowa z możliwością wyboru co najmniej 6 kanałów/pasm  Charakterystyka kierunkowości – dookólna  Zasilanie akumulatorami AA | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Zastosowanie** | Nagłośnienie do sal wykładowych (powierzchnia do 100m2) | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Dodatkowe wyposażenie** | Akumulatory AA o poj. min. 2000 mAh  z możliwością ładowania – 24 szt  Ładowarka do baterii min. 8 gniazd pozwalających  ładować baterie AA, AAA  minimum 2 gniazda do ładowania baterii 9V | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min.24 miesięcy  ***Parametr punktowany* KT3**  **24 miesięcy – 0 pkt –** *minimalny wymagany*  **36 miesięcy – 10 pkt**  **48 miesięcy – 20 pkt** | *.............................*  *Należy podać* |

…………………………………………………………….…

kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy