Załącznik nr 1 **MODYFIKACJA 06.05.2024 r.**

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa oraz parametry | Ilość  | Producent nr kat. | Cena Netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość poz. brutto |
| 1 | Wkręty kaniulowane Ø 4,5 mmL 25L 35L 40 L 45L 50 L 55L 60L 65L 70L 75L 80 | Ogółem50 |   |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź Endera – śródszpikowy Ø 4,5 mmStrona wprowadzająca zakończona 45º zaostrzeniemL 340mmL 350L 360L 370L 380L 390L 400L 410 L 420L 430L 440L 450L 460L 470L 480L 500 | Ogółem100 |   |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź RushaØ 2,4L 100 mmL 115L 125L 140L 150L 165L 180L 190L 205L 215L 230L 240 | Ogółem50 |   |  |  |  |  |
|  | Ø 3,2L 100 mmL 115L 125L 140L 150L 165L 180L 190L 205L 215L 220L 230L 240L 255 | Ogółem50 |  |  |  |  |  |
|  | **Ø 4,0**L 205 mmL 220L 240L 260L 280L 300L 320L 340L 360 | Ogółem50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera L 310 mmØ1,01,21,41,61,82,02,22,42,62,83,0 | Ogółem 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź SteinmanaØ 4,0 mmJedna strona okragła, druga strona ostraDługość 200 mmDługość 220 mm | Ogółem100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź Steinmana Ø 4,5Jedna strona okrągła, druga ostraL 200L 220 | Ogółem 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt do kości korowej – hexagonalnyØ 4,5 mm x 1,75Długość śruby od 12 do 70 mm ze skokiem długości co 2 mm | ogółem50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt do kości gąbczastej – hexagenalny Ø 6,5 mm x 2,75 z gwintem 16mm długości L od 25mm do 140mm długości ze skokiem długości co 5mm | Ogółem 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt do kości gąbczastej – Ø 6,5 mm x 2,75 z gwintem 22mm 27mm 32 mmdługość od 30 mm do 140 mm ze skokiem długości co 5 mm | ogółem50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręt do kości łódkowej – hexagenalny Ø 3,5 mmx 1,75 mm pełny gwint na całej długości śrubyDługość śruby od 10 mm do 50 mm zeskokiem długości co 2 mm.  | ogółem20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręt do kości łódkowej – hexagenalny Ø 4,0 mm x 1,75 mmWysokość nagwintowania w zależności od długości śrubyDługość śrub od 10mm do 50 mm ze skokiem długości co 2 mm  | ogółem20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręt kostkowy samogwintujący – hexagenalnyØ 4,5mm x 1,75 – ostro zakończonyDługość śruby od 25 mm do 70mm  | Ogółem 50  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkręt do kości drobnych – haxagenalny gwint na całej długości śruby4Ø 2mm x 0,6mmDługość od 12 do 20 mm ze skokiem długości co 2mm  | Ogółem 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wkręt do kości drobnych – haxagenalnyØ 1,5mm x 0,5mmL 10L 11L 12L 14L 16L 18+ podkładki pod wkręt o średnicy zewnętrznej 4,5mmśrednica wewnętrzna podkładki - 10 mm- 20 mm- 15 mm | ogółem30 szt505050 |  |  |  |   |  |
| 15 | Płytki wąskie szerokość – 11mm / wysokość płyty 2,5 mmDługość płyty39557187103119135151167L 183L 199 L 215L 231L 247L 263 | Ogółem20 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytki kształtowe „Y”3 otwory długość 82 mm prawe5 otworów długość 112 mm Płytki kształtowe „T”Długość 84 mm – 4 otwory ramię dłuższe, 2 otwory krótszeDługość 100mm – 5 otworów ramię dłuższe, 2 otwory ramię krótszeDługość 116 mm – 6 otworów ramię dłuższe, 2 otwory krótsze | Ogółem 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytki drobne szerokość 1,5mm, dł. Od 31 do 47 cztero lub sześciootworowe dla wkrętów Ø 2,7mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki drobne szerokość 1mmDługość od 12 – 28mmdla wkrętów Ø 1,5mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gwintowniki Ø 4,04,55,06,58,03,52,7 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wiertła L 150mm, Ø11,52,02,53,03,24,0wiertła L 300mm, Ø4,55,06,56,03,7 | ogółem1010 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wkręty kaniulowaneØ 7 x 2,75 L35-125 b20Ø4,5 x 1,75 b20-32 L25-80  | 2050 |  |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  |  |

**Wartość pakietu netto ……………………..**zł

**Wartość pakietu brutto ..............................zł**