**STANDARDY**

**utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| 1. | I | jezdnia i pobocze utwardzone- wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | dotyczy jezdni i poboczy- śnieg luźny może zalegać do 2 godz.- błoto pośniegowe możewystępować do 4 godz.- nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | - gołoledzi 2 godz.- szronu 2 godz.- szadzi 2 godz.- lodowicy 4 godz.- śliskości pośniegowej 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona,a śliskość zlikwidowana na całej szerokości jezdni | *Śnieg luźny* może zalegać - do 4 godz.*Błoto pośniegowe* - do 6 godz.Nie może występować *warstwa zajeżdżonego śniegu* o grubości utrudniającej ruch. | *Gołoledzi* – 3 godz.*Szronu* – 3 godz.*Szadzi* – 3 godz.*Lodowicy* – 4 godz.*Śliskości pośniegowej-* 4godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona,na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na odcinkach wyznaczonych przez zarządcę dróg (załącznik) | *Śnieg luźny* może zalegać - do 6 godz.*Błoto pośniegowe* - do 8 godz.*Śnieg zajeżdżony* - może występować *"języki śnieżne" –* lokalnie do 8 godz.Mogą występować utrudnienia w ruchu samochodów osobowych. | Na odcinkach wyznaczonych:*Gołoledzi* – 6 godz.*Szronu* – 6 godz.*Szadzi* – 6 godz.*Lodowicy* – 6 godz.*Śliskości pośniegowej* - 6 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżona,w miejscach zasp odśnieżony co najmniej1 pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na odcinkach decydującycho możliwości ruchu (skrzyżowania z liniami kolejowymi, drogami twardymi, pochylenia powyżej 4%, przystanki) | *Śnieg luźny* może zalegać - do 16 godz.*Błoto pośniegowe -* może występować*Śnieg zajeżdżony* - może występować*"języki śnieżne" –* mogą występować*zaspy –* do 8 godzinDopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | Na odcinkach decydujących o możliwości ruchu:*Gołoledzi* – 8 godz.*Szronu* – 8godz.*Szadzi* – 8 godz.*Lodowicy* – 8godz.*Śliskości pośniegowej* – 16 godz. |

**Wykaz dróg objętych Planem Zimowego Utrzymania z podziałem na gminy**

**Gmina Świdnik**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 2102 L | II | Al. Lotników Polskich | 0+000 | 2+107 | 2,107 |
|  |  |  | Ul. Racławicka | 2+107 | 3+338 | 1,231 |
|  |  |  | Ul. Kosynierów | 3+338 | 4+086 | 0,748 |
|  |  |  | Ul. Chemiczna | 4+086 | 4+602 | 0,516 |
|  |  |  | Świdnik - Franciszków | 4+602 | 6+595 | 1,993 |
| 2. | 2103 L | II | Ul. Krępiecka | 0+000 | 1+218 | 1,218 |
|  |  |  | Świdnik - Krępiec | 1+218 | 2+608 | 1,390 |
| 3. | 2108 L | II | Lublin-Kalinówka | 152+353 | 153+507 | 1,154 |
| 4. | 2131 L | II | Al. Lotników Polskich | 0+000 | 1+218 | 1,218 |
|  |  |  | Ul. Łyżwiarska | 1+218 | 1+365 | 0,147 |
|  |  |  | Ul. Sportowa | 1+365 | 1+604 | 0,239 |
| 5. | 2133 L | II | Ul. Gen. Maczka | 0+000 | 0+468 | 0,468 |
|  |  |  | Ul. Armii Krajowej | 0+000 | 0+811 | 0,811 |
| 6. | 2134 L | II | Ul. Kusocińskiego | 0+000 | 0+660 | 0,660 |
|  |  |  | ul. Kusocińskiego – węzeł Krępiec | 0+660 | 2+360 | 1,700 |
| 7. | 2135 L | III | Ul. Dworcowa | 0+000 | 1+000 | 1,000 |
| 8. |  | I | Dawny przebieg DK12 na terenie Gminy Świdnik | 616+673 | 618+329 | 1,656 |

**Gmina Mełgiew**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 2018 L | IV | Trębaczów - Krzesimów | 3+870 | 4+700 | 0,830 |
| 2. |  2019 L | IV | Józefów-Krzesimów | 3+630 | 5+990 | 2,360 |
| 3. | 2020 L | II | Lublin-Mełgiew-Zakrzów | 4+852 | 17+044 | 12,192 |
| 4. | 2021 L | III | Mełgiew -Kajetanówka | 0+000 | 5+150 | 5,150 |
| 5. | 2022 L | IV | Zalesie-Brzeziczki | 5+180 | 10+010 | 4,830 |
| 6. | 2023 L | III | Mełgiew - Milejów | 0+000 | 6+722 | 6,722 |
| 7. | 2104 L | II | Minkowice - Krępiec | 0+000 | 5+525 | 5,525 |
| 8. | 2105 L | III | Krępiec - Minkowice | 0+000 | 3+420 | 3,420 |
| 9. | 2106 L | III | Minkowice-Wierzchowiska | 0+000 | 5+481 | 5,481 |
| 10. | 2107 L | IV | Kliny-Wierzchowiska | 9+536 | 11+600 | 2,064 |
| 11. | 2101 L | IV | Wólka Lub. – Świdnik D. - Janowice | 7+495 | 10+701 | 3,206 |
| 12. | 2100 L | III | Łuszczów-Janowice-Trzeszkowice | 3+554 | 8+011 | 4,457 |
| 13. | 2113 L | III | Mełgiew - Piaski | 0+000 | 11+000 | 11,000 |

**Gmina Trawniki**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 1812 L | IV | Trawniki-Ewopole- Wólka Kańska | 0+000 | 2+696 | 2,696 |
| 2. | 1813 L | IV | Oleśniki- Wola Kańska | 1+400 | 2+700 | 1,300 |
| 3. | 2026 L | II | Łysołaje-Pełczyn | 0+383 | 4+628 | 4,245 |
| 4. | 2028 L | III | Ostrówek-Białka-Dorohucza | 10+377 | 12+400 | 2,023 |
| 5. | 2118 L | III | Biskupice-Fajsławice | 0+000 | 2+260 | 2,260 |
| 6. | 2119 L | III | Biskupice - Trawniki | 0+000 | 4+100 | 4,100 |
| 7. | 2120 L | II | Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów | 0+000 | 9+782 | 9,782 |
| 8. | 2121 L | III | Fajsławice - Oleśniki | 2+950 | 5+780 | 2,830 |

**Gmina Piaski**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 2109 L | II | Wilczopole - Bystrzejowice | 3+242 | 10+969 | 7,727 |
| 2. | 2110 L | III | Bystrzejowice -Chmiel | 0+000 | 4+897 | 4,897 |
| 3. | 2111 L | IV | Kawęczyn – Kozice – Policzyzna | 0+000 | 5+612 | 5,612 |
| 4. | 2112 L | IV | Kębłów Stary- Majdan Kozicki | 0+000 | 1+370 | 1,370 |
| 5. | 2114 L | IV | Kol. Piotrków -Wygnanowice | 10+341 | 14+748 | 4,407 |
| 6. | 2115 L | IV | Piaski-Gardzienice | 0+000 | 2+000 | 2,000 |
| 7. | 2116 L | III | Gardzienice-Suchodoły | 0+000 | 4+307 | 4,307 |
| 8. | 2117 L | III | Młodziejów-Klimusin-Stryjno | 0+000 |  9+065 | 9,065 |

**Gmina Rybczewice**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 2122 L | III | Rybczewice-Marysin | 0+000 | 3+170 | 3,170 |
| 2. | 2123 L | III | Stryjno-Żuków- Krzczonów | 0+000 | 3+870 | 3,870 |
| 3. | 2126 L | III | Częstoborowice-Orchowiec | 0+000 | 5+750 | 5,750 |
| 4. | 2127 L | III | Siedliska – Marysin - Izdebno | 4+950 | 7+800 | 2,850 |
| 5. | 2128 L | IV | Pilaszkowice-Zygmuntów | 0+000 | 4+653 | 4,653 |
| 6. | 2130 L | IV | Chodyłówka-Pilaszkowice | 0+000 | 4+100 | 4,100 |

**12. Wykaz dróg gruntowych objętych Planem Zimowego Utrzymania z podziałem na gminy**

**Gmina Mełgiew**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |
| 1. | 2018 L | Trębaczów – Krzesimów  | 2+000 | 3+870 | 1,870 |
| 2. | 2019 L | Trębaczów – Józefów – Krzesimów  | 2+000 | 3+540 | 1,540 |
| 3. | 2107 L | Kliny – Wierzchowiska  | 7+883 | 9+536 | 1,653 |

**Gmina Piaski**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |
| 1. | 2110 L | Bystrzejowice – Chmiel  | 4+897 | 7+747 | 2,850 |
| 2. | 2111 L | Kawęczyn – Kozice – Policzyzna | 5+612 | 6+666 | 1,054 |
| 3. | 2112 L | Kębłów Stary –Majdan Kozicki | 1+370 | 9+070 | 7,700 |
| 4. | 2115 L | Piaski – Gardzienice | 2+000 | 6+300 | 4,300 |

**Gmina Trawniki**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |
| 1. | 1813 L | Oleśniki – Wólka Kańska | 0+000 | 1+400 | 1,400 |
| 2. | 2118 L | Biskupice – Fajsławice | 2+260 | 4+600 | 2,340 |

**Gmina Rybczewice**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |
| 1. | 2124 L | Policzyzna – Pustelnik  | 2+032 | 3+282 | 1,250 |
| 2. | 2125 L | Krzczonów – Rybczewice  | 6+625 | 9+500 | 2,875 |
| 3. |  2129 L | Dąbie – Giełczew | 0+000 | 1+587 | 1,587 |

**Wykaz dróg o nawierzchni gruntowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nrdrogi | Nazwa odcinka drogi | Lokalizacja  | Długość odcinka |
| od km | do km |
| 1. | 1813 L | Oleśniki – Wólka Kańska | 0+000 | 1+400 | 1,400 |
| 2. | 2018 L | Trębaczów – Krzesimów  | 2+000 | 3+870 | 1,870 |
| 3. | 2019 L | Trębaczów – Józefów – Krzesimów  | 2+000 | 3+540 | 1,540 |
| 4. | 2107 L | Kliny – Wierzchowiska  | 7+883 | 9+536 | 1,653 |
| 5. | 2110 L | Bystrzejowice – Chmiel  | 4+897 | 7+747 | 2,850 |
| 6 | 2112 L | Kębłów Stary –Majdan Kozicki | 1+370 | 9+070 | 7,700 |
| 7. | 2115 L | Piaski – Gardzienice | 2+000 | 6+300 | 4,300 |
| 9. | 2118 L | Biskupice – Fajsławice | 2+260 | 4+600 | 2,340 |
| 10. | 2124 L | Policzyzna – Pustelnik  | 2+032 | 3+282 | 1,250 |
| 11. | 2125 L | Krzczonów – Rybczewice  | 6+625 | 9+500 | 2,875 |
| 12. |  2129 L | Dąbie – Giełczew | 0+000 | 1+587 | 1,587 |
| **RAZEM** | 30,419 km |

**Wykaz odcinków chodników wskazanych do odśnieża i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2023/2024:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa odcinka chodnika** | **Długość odcinka** |
| **GMINA MEŁGIEW** |
| **1.** | 2020 L | Lublin – Mełgiew -Zakrzów | 14 km |
| **2.** | 2021 L | Mełgiew - Kajetanówka | 18 km |
| **3.** | 2023 L | Mełgiew -Milejów | 4 km |
| **4.** | 2113 L | Mełgiew – Piaski | 3,5 km |
| **5.** | 2104 L | Minkowice - Krępiec | 2,5 km |
| **6.** | 2103 L | Świdnik - Krępiec | 2 km |
| **7.** | 2105 L | Krępiec - Minkowice | 0,15 km |
| **GMINA PIASKI** |
| **8.** | 2106 L | Minkowice - Wierzchowiska | 2,5 km |
| **9.** | 2109 L | Wilczopole - Bystrzejowice | 0,15 km |
| **10.** | 2110 L | Bystrzejowice - Chmiel | 3,8 km |
| **11.** | 2112 L | Kębłów Stary – Majdan Kozicki | 0,5 km |
| **12.** | 2116 L | Gardzienice - Suchodoły | 0,65 km |
| **GMINA TRAWNIKI** |
| **13.** | 2118 L | Biskupice - Fajsławice | 0,76 km |
| **14.** | 2119 L | Biskupice - Trawniki | 0,66 km |
| **15.** | 2120 L | Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów | 3,2 km |
| **GMINA RYBCZEWICE** |
| **16.** | 2122 L | Rybczewice - Marysin | 1 km |
|  |  | **RAZEM** | 57,37 km. |