|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY** |  | **59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDMIAR** |  |
|  | **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Wymiana drzwi zewnętrznych w magazynach środków bojowych w kompleksie 7795 Duninów |
| ADRES INWESTYCJI | : | Magazyn nr 94, 96, 98, 99, 100, 124, 127 w kompleksie 7795 Skład Magazynowy Duninów |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (remontowa budowlana) |
| DATA OPRACOWANIA | : | 19.05.2025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen | : | IV kw 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Słownie:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 19.05.2025 |  | Data zatwierdzenia |

Wymiana drzwi zewn. w magazynach Duninów

OBMIAR

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymiana drzwi zewnętrznych w magazynach nr 94, 96, 98, 99, 100, 124, 127 w kompleksie 7795 Duninów** | | | | | |
| **1** |  | **Magazyn nr 124, 127** | | | |
| 1 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż kontraktonów z drzwi zewnętrznych | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4.62 | m2 | 4.620 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.620** |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 1025-03 analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrznych - zgodne z normą obronną | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 zewnętrzne - zgodne z normą obronną (z atestem) | m2 |  |  |
|  |  | 4.62 | m2 | 4.620 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.620** |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0726-04 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - obróbka ościeży. | m2 |  |  |
|  |  | 4.65 | m2 | 4.650 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.650** |
| 6 d.1 | analiza indywidualna | Montaż kontraktonów na drzwiach | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| **2** |  | **Magazyn nr 94, 96, 98, 99, 100** | | | |
| 7 d.2 | analiza indywidualna | Demontaż kontraktonów | kpl |  |  |
|  |  | 10 | kpl | 10.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.000** |
| 8 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 34.65 | m2 | 34.650 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **34.650** |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi zewnętrznych - zgodne z normą obronną | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.000** |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 zewnętrzne - zgodne z normą obronną (z atestem) | m2 |  |  |
|  |  | 34.65 | m2 | 34.650 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **34.650** |
| 11 d.2 | KNR-W 4-01 0726-04 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - obróbka ościeży. | m2 |  |  |
|  |  | 42.65 | m2 | 42.650 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **42.650** |
| 12 d.2 | analiza indywidualna | Montaż kontraktonów na drzwiach | kpl |  |  |
|  |  | 10 | kpl | 10.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.000** |