Lądek – Zdrój, 16.09.2022 r.

WR.7223.03.2022.203

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**1. Zamawiający**

Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek – Zdrój, tel. 074/8117850, fax: 074/8147418, umig@ladek.pl, [www.ladek.pl](http://www.ladek.pl/), NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.

Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74/ 81 17 872.

**2. Przedmiot zamówienia**

**Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Lądek – Zdrój oraz montaż niezbędnej infrastruktury dla wprowadzenia stref płatnego parkowania.**

**3. Zakres zamówienia**

1. Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych: ul. Lipowa, pl. Mariański, ul. Słowackiego, ul. Orla, ul. Wolności, Rynek, ul. Słodowa, ul. Strażacka w zakresie:

ul. Lipowa (droga jednokierunkowa):

* Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w sąsiedztwie budynku Lipowa 2,
* Wyznaczenie miejsc postojowych na długości całej ulicy usytuowanych równolegle do osi drogi ( za wyjątkiem miejsc w których postój pojazdów jest nie możliwy- łuk drogi, odległości od przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami)
* Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

Pl. Mariański:

* Przeprojektowanie istniejącego przejścia dla pieszych na przeciwko budynku „Zdrój Wojciech” – wyznaczenie przejścia o szerokości równej długości obniżonego krawężnika od strony parku,
* Wyznaczenie miejsc postojowych z boku budynku „Zdrój Wojciech” – odejście w kierunku ul. Słowackiego
* Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym,

Ul. Słowackiego (droga jednokierunkowa):

* Wprowadzenie zakazu zatrzymywania pojazdów po obu stronach ulicy,
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

Ul. Orla:

* Zatoka postojowa o nawierzchni z kostki betonowej na 13 miejsc postojowych,
* Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania,
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

Ul. Wolności:

* Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania,
* Oznakowanie zatok postojowych znakami pionowymi D-18 z tabliczką T-30 i D-18 z tabliczką T-3a,
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym,

Rynek, ul. Słodowa, ul. Kościelna do skrzyżowania z Gwieździstą, ul. Strażacka, ul. Zdrojowa:

* Wyznaczenie miejsc postojowych przy północnej pierzei Rynku oraz na ulicy Słodowej od ul. Strażackiej do Rynku,
* Oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla stref płatnego parkowania.
* Uzupełnienie oznakowania ul. Strażackiej- wyznaczenie dwóch miejsc postojowych wyłącznie dla karetki pogotowia ratunkowego i pracowników stacji. (oznakowanie pionowe istnieje)
* Wymiana słupków dla znaków drogowych w ilości: 16 szt. (słupki stylizowane w kolorze czarnym wg. wzoru)
* Demontaż dwóch słupków do znaków drogowych i montaż w ich miejsce uchwytów ściennych,
* Wymiana zniszczonych znaków drogowych,
* Pozostałe oznakowanie zgodnie z istniejącym

**Należy dla każdej części (ulicy) opracować odrębny projekt organizacji ruchu drogowego oraz uzyskać** zatwierdzenie każdego z opracowanych projektów.

**Wykonawca jest obowiązany opracować projekty zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego.**

1. Wprowadzenie oznakowania na ul. Wolności oraz na Rynku, ul. Słodowej, ul. Kościelnej do skrzyżowania z Gwieździstą, ul. Strażackiej, ul. Zdrojowej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego, umieszczenie znaków na odpowiedniej wysokości, wymiana słupków do znaków w niezbędnym zakresie, wymiana zniszczonych znaków drogowych.
2. Strefa płatnego parkowania do wprowadzenia w pierwszym etapie obejmować będzie
ul. Wolności oraz Rynek.
* Wykonanie planu miasta z zaznaczona strefą płatnego parkowania w skali 1:2000
* 2 egzemplarze w wersji papierowej
* wersja elektroniczna
* Przygotowanie regulaminu strefy płatnego parkowania i umieszczenie go w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami
* Dostawa, montaż i uruchomienie parkometrów zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania

Ilość parkometrów:

* ul. Wolności 2 szt.
* Rynek 1 szt.
1. Naprawa nawierzchni po realizowanych pracach

**4. Termin wykonania prac:**

**6 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

5. Sposób obliczenia ceny

1. W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu wg załączonego formularza ofertowego.
3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

**6. Kryterium oceny ofert**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
* **Cena (C) – 100 %**
	1. Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

**Cmin**

**C= ---------------- x 100 = …….. pkt**

**Cb**

C - liczba punktów w kryterium Cena

Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (C).
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**7. Miejsce, sposób i termin składania ofert**

Ofertę należy przesłać poprzez Platformę Zakupową OPENNEXUS – **w terminie do dnia 29.09.2022r.**

Do oferty należy dołączyć kartę techniczną zaproponowanego parkometru.

**8. Opis warunków udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna parkometrów
2. Stała organizacja ruchu dla ul. Wolności
3. Stała organizacja ruchu Rynek, ul. Słodowa, ul. Strażacka, ul. Gwieździsta
4. Przebieg ciągu ul. Lipowa, pl. Mariański, ul. Orla. – zrzuty ekranu Gogle Street View
5. Wzór słupków drogowych (Rynek 16 sztuk)

Sporządził:

Marcin Kochański