Wiązownica, 26.04.2024 r.

Znak: RG3.271.10.2024

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozwój infrastruktury w Gminie Wiązownica poprzez przebudowę dróg, budowę kanalizacji w m. Ryszkowa Wola oraz boiska wielofunkcyjnego w m. Szówsko”.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Treść zadanych pytań: 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o anulowanie zapisu posiadania badania potwierdzającego parametry warstwy ET. Nie ma żadnych wytycznych dla producentów systemów poliuretanowych na podstawie jakich parametrów mają być wykonywane badania dla warstwy ET. Dokumentem jaki warstwa ET posiada to jest atest PZH oraz karta techniczna potwierdzona przez producenta. Proszę o anulowanie zapisu o posiadaniu badania potwierdzającego parametry warstwy ET.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje korekty zapisów w dokumentacji technicznej zgłoszenia budowy boiska sportowego, w pkt. 1.4. Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowych, w sposób następujący:

Wykreśla się z wykazu dokumentów wymaganych do przedłożenia przez Wykonawcę, dokument o nazwie: Badania potwierdzające parametry warstwy ET.

**Treść zadanych pytań: 2**

Proszę o udzielenie wyjaśnień; nawierzchnia boiska ma być w kolorze zielonym RAL 6011 uraz w kolorze ceglasto-czerwonym RAL 3016?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z dokumentacją techniczną zgłoszenia budowy boiska sportowego.

Wprowadzona treść odpowiedzi i uzupełnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający informuje ponadto, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.05.2024 r. do godz. 09:00.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a