**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **dostawę młynka tnącego przelotowego,** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie **do dnia 09.06.2025 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania,
a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załącznik 1 na 2 str.

# – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1

# …………................................................

# /nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Cena jednostkowa netto**  | **Cena jednostkowa brutto**  |
| **1.**  | **Młynek tnący przelotowy (zgodnie z OPZ)**  |  |  |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
| 1. **Przeznaczenie:**

Urządzenie służy do rozdrabniania suchych próbek o konsystencji od miękkiej do średnio-twardej.1. **Charakterystyka techniczna młynka tnącego:**

|  |
| --- |
| * możliwość rozdrabniania materiałów włóknistych i celulozowych
* możliwość mielenia materiałów wrażliwych na temperaturę
* odpowiedni do rozdrabniania próbek gleby i roślinności
* przyrząd powinien posiadać możliwość rozdrabniania próbki do końcowej ziarnistości mniejszej lub równej 2 mm
* zbiornik na próbkę co najmniej 2,0 L
* wydajność co najmniej 20 L/h
* możliwość wysunięcia rotora i sita w celu efektywnego czyszczenia
* prędkość co najmniej 3000 rpm
* brak możliwości zanieczyszczenia próbki metalami ciężkimi podczas mielenia
* możliwa wielkość otworu wejściowego nie mniejsza niż 40 x 40 mm
1. **Wymagania dodatkowe:**
* wymienialne sita definiujące uziarnienie końcowe w zakresie 0,5 – 20 mm
* wykonawca po dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia (w jednej lokalizacji) zapewni szkolenie dla 3 pracowników z obsługi dostarczanych urządzeń.
1. **Zamawiane urządzenie musi być dostarczone wraz z:**
* dokumentacją techniczno-rozruchową w tym instrukcję użytkowania (obsługi) w języku polskim
* kartą gwarancyjną
* świadectwem wzorcowania z instytucji o potwierdzonych kompetencjach (np. przez PCA) w zakresie wymiarów sita
* deklaracją zgodności CE
1. **Gwarancja:**

Wykonawca udzieli min 36 miesięcznej pisemnej gwarancji na przedmiot zmówienia oraz serwis. |

 |

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji dostawy w dniach /miesiącach ………………………od dnia zawarcia umowy.**

............................... ...................................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*