Opole dn. 29.05.2024

Wykonanie remont siłowników hydraulicznych chwytaka dwułupinowego DEMAG - szt.2

Zakres regeneracji obejmuje:

1. Modernizacja i wymiana uchwytów oczkowych łożysk przegubowych.

2. Wymiana łożysk przegubowych cylindrów

3. Przegląd i regeneracja tłoczysk oraz cylindrów, ewentualne nałożenie nowej powłoki i honowanie.

4. Wymiana uszczelnień pakietowych tłoka, wymiana uszczelnień cylindra.

5. Wymiana hydraulicznych złączek prostych i uszczelnień.

6. Modernizacja dławnic, wykonanie nowych dławnic i montaż.

7. Wymiana uszczelnień dławnic - (odporne na wysoką temperaturę).

8. Przegląd spoin spawanych, badania nieniszczące.

9. Preferowane uszczelnienia firmy FREUDENBERG.