**Załącznik nr 1A**

**Kalkulacja cenowa**

**„Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Wartość netto** | **Cena brutto** |
| **1.** | montaż regipsu na suficie nad schodami oraz jego zaszpachlowanie i pomalowanie farbą koloru białego – 5,70 m2 |  |  |
| **2.** | zamontowanie 2 szt. punktów oświetleniowych o mocy 50W |  |  |
| **3.** | naprawa schodów i barierek tj. wzmocnienie oraz wymiana stopni schodowych, czyszczenie, lakierowanie lakierem stopni schodów (lakier Lakma) - 14 stopni |  |  |
| **4.** | gruntowanie ścian i położenie gładzi szpachlowej poprzez wyrównanie – 19 m2 |  |  |
| **5.** | nałożenie powłoki malarskiej (kolor: kremowy jasny) na ściany – 19 m2 |  |  |
| **6.** | wymiana drzwi wejściowych: demontaż starych drzwi i ościeżnicy – 1 szt. |  |  |
| **7.** | montaż drzwi i ościeżnicy – obróbka – 1 szt. |  |  |
| **8.** | montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego „kotłowni”- 1 szt. |  |  |
| **9.** | gruntowanie podłoża i położenie płytek „gresu” w klatce schodowej na podłodze – 8 m2 . |  |  |
| **Razem** |  |  |