DKW.2232.7.2024 Załącznik nr 1 do SWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Remont pomieszczenia kuchni głównej w budynku nr 5

w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze”.

Zamawiający:	Zakład Karny w Czerwonym Borze

Adres obiektu:

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

działka nr 58/33,58/32

w Czerwonym Borze, gmina Zambrów

Autor opracowania: por. Waldemar Modzelewski

kpt. Radosław Kalisiewicz

WRZESIEŃ 2024

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa zadania

2. Adres obiektu budowlanego

3. Zakres robót budowlanych

3.1 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

4 Nazwa Zamawiającego oraz jego adres.

5 Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

1.1. Część projektowa

1.2. Część budowlana

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

4. Dokumentacja Fotograficzna

II. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń, wykonania robót i odbiorów

2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji.

3. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych.

4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

5. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, do stosowania których zobowiązany jest Wykonawca.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania inwestycji i realizacji robót budowlanych.

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Wizja lokalna

3. Uzgodnienia z użytkownikami.

4. Obowiązujące normy i przepisy

1. Nazwa zadania

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia kuchni głównej w budynku nr 5 w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze”.

2. Adres obiektu budowlanego

Nazwa: Zakład Karny w Czerwonym Borze

Adres obiektu: Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

działka nr 58/33, 58/32 położona w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów

3. Zakres robót budowlanych

Klasyfikacja usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232460-4 Roboty sanitarne

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podłóg;

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących;

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozo

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

4. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

Adres obiektu: Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

działka nr 58/33, 58/32, Czerwony Bór, gmina Zambrów

5. Osoby opracowujące program funkcjonalno użytkowy:

por. Waldemar Modzelewski – Kierownik Działu kwatermistrzowskiego

kpt. Radosław Kalisiewicz – Specjalista Działu kwatermistrzowskiego

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia głównego kuchni w budynku nr 5 w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze na działce nr 58/33 i 58/32 położonych w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów - na rzecz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowemu remontowi, z zastosowaniem obowiązujących przepisów.

Wykonawca również powinien kontynuować określoną przez Zamawiającego koncepcję planistyczną w sposób zgodny przepisami i warunkami oraz zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami.

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej – stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji nakompleksową realizację zadania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

Zakres przedmiotowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych musi być zgodne z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, o ile dane opisane w programie funkcjonalno-użytkowym nie określają kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

Niniejsze opracowanie, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2454) służyć może jako podstawa do wykonania i określenia planowanych kosztów prac i robót budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot zadania remontowego na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom zewnętrznym.

1.1. Część budowlana

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną przyjętych rozwiązań techniczno-materiałowych.:

a) opracowanie założeń technicznych remontu pomieszczenia kuchni polegającego na:

demontażu istniejących urządzeń instalacji parowej – kotłów warzelnych parowych

demontażu istniejących okładzin ściennych

demontażu istniejących okładzin podłogowych

skuciu istniejącej posadzki betonowej

wykonaniu nowej posadzki betonowej wraz z ociepleniem

wykonaniu nowej podłogi

wykonanie nowych okładzin ściennych

wykonaniu prac malarskich sufitu

wymiana kratek wentylacyjnych

wymiana opraw oświetleniowych sufitowych

wymiana sufitu podwieszanego w ciągu komunikacyjnym

wymiana opraw gniazdowych elektrycznych

wymiana armatury sanitarnej – umywalek i baterii ściennych

poprawa infrastruktury instalacji pary technologicznej do kotłów parowych

montaż kotłów parowych i urządzeń gastronomicznych

wymiana drzwi

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

Remont ze względów technologicznych tzn. konieczność zachowania funkcjonowania kuchni przez okres całego remontu podzielony na 2 etapy – pomieszczenie oznaczone kolorem żółtym - I etap, kolorem niebieskim pomieszczenie – etap II. Zachodzi konieczność odgrodzenia pomieszczeń na czas prowadzonych prac budowlanych.

Rozbiórka istniejących okładzin ściennych i podłogowych oraz istniejących instalacji: elektrycznych, pary technologicznej (demontaż kotłów warzelnych parowych)

d) przywrócenie do stanu pierwotnego

Po zakończeniu prac budowlanych montaż urządzeń i wyposażenia gastronomicznego na pierwotnym miejscu.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwarunkowania dotyczące sporządzenia dokumentacji technicznej:

- dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań materiałowych należy opracować zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym

- w interesie Wykonawcy jest wizja lokalna w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu i zapoznanie się z wszystkimi uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,

- niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań z Zamawiającym

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Planowany zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

3. 1. Opracowanie dokumentacji technicznej założeń techniczno-materiałowych remontu pomieszczenia głównego kuchni w budynku nr 5 w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

3.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze związane z przygotowaniem istniejącego pomieszczenia kuchni pod wymianę okładzin ściennych i podłogowych

3.3. Wykonanie remontu pomieszczenia głównego kuchni

Parametry techniczne budynku:

Budynek kuchni nr 5, budynek jednokondygnacyjny, parterowy konstrukcja murowana, stropodach z płyt korytkowych, dach - istniejące pokrycie – papa.

Pomieszczenie główne kuchni składa się z trzech wydzielonych pomieszczeń o wymiarach 7,27m x 10,12m; o wymiarach 5,21m x 3,00m oraz 5,21m x 6,18m. Wysokość zmienna od 3,60 do 3,90 m

Obecnie pomieszczenia wykorzystywane są do przygotowywania posiłków dla osadzonych.

ETAP 1

Wykonanie prac w pomieszczeniu oznaczonym kolorem żółtym w załączniku – hali głównej kuchni. Z uwagi na konieczność zachowania możliwości pracy kuchni tj. przygotowywania posiłków przez Zamawiającego dla osadzonych należy przedmiotowe pomieszczenie wygrodzić od części oznaczonej kolorem niebieskim ścianą w celu wydzielenia i zabezpieczenia i tej części pomieszczenia przed możliwością przenikania kurzu do części użytkowanej przez Zamawiającego. .

W zakres prac wchodzi:

- demontaż istniejącej infrastruktury infrastruktury instalacji pary technologicznej do kotłów parowych

- demontaż istniejącej podłogi, skucie posadzki, wykonanie nowej posadzki wraz z ociepleniem, przygotowanie podłoża-posadzki pod wykonanie podłogi z żywicy, wykonanie podłogi z żywicy

- wykonanie kanału odpływowego liniowego od kotłów warzelnych – 2 szt

- demontaż istniejących okładzin ściennych,przygotowanie podłoża pod nowe okładziny z płytek ceramicznych, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych o wym. 30 x 60cm. Kolorystyka i wzór do ustalenia z Zamawiającym

- wymiana gniazd elektrycznych

- zabezpieczenie naroży zewnętrznych blachą nierdzewną szerokości min. 7,5cm do wysokości 2m

- wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED hermetyczne – 10 szt.

- odnowienie sufitu poprzez zmycie i usunięcie istniejącej warstwy farby, impregnacja - zabezpieczenie środkiem pleśniobójczym, szpachlowanie – uzupełnienie ubytków, wykonanie powłoki malarskiej

- wymiana armatury sanitarnej – umywalka – 1 szt, dozownik do mydła 1 szt, podajnik ręcznika papierowego- 1 szt, bateria umywalkowa -1 szt

- wymiana drzwi wejściowych aluminium o szer. 1.35m x 2,36m – 2 szt.

Charakterystyka materiałów

Lp.	Element	Charakterystyka
1	Ściany	Okładziny ścienne: - okładziny ścienne z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian (płytki ścienne ceramiczne o min. wym. 30x60 cm, nasiąkliwość E>10%, grubość min. 8 mm, wybór z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę do wyboru, izolacja np. z folii w płynie lub masy uszczelniającej, fuga wodoodporna)
2	Podłoga	Wykonana w Systemie SR Floor CR 80 (lub równoważny) – antypoślizgowa powłoka zasypywana na bazie żywicy poliuretanowo-cementowej, w poniższej technologii: warstwa gruntująca: Crete TF 60, warstwa bazowa: Crete SL 80, zasyp: piasek kwarcowy 0,3-0,8mm, warstwa zamykająca: Crete TF 60 Żywica poliuretanowa: - odporna na uszkodzenia mechaniczne – ścieranie, zarysowania oraz pęknięcia, - odporna na działanie czynników atmosferycznych, - odporna na promienie UV – dzięki temu posadzki nie żółkną i nie kredują się, - gładka powierzchnia, którą łatwo jest utrzymać w czystości.

ETAP 2

Wykonanie prac w pomieszczeniu oznaczonym kolorem niebieskim w załączniku – hali głównej kuchni. Z uwagi na konieczność zachowania możliwości pracy kuchni tj. przygotowywania posiłków przez Zamawiającego dla osadzonych należy przedmiotowe pomieszczenie wygrodzić od części oznaczonej kolorem niebieskim ścianą w celu wydzielenia i zabezpieczenia i tej części pomieszczenia przed możliwością przenikania kurzu do części użytkowanej przez Zamawiającego.

W zakres prac wchodzi:

- demontaż istniejącej infrastruktury urządzeń gastronomicznych: piec konwekcyjno-parowy – 2 szt oraz patelnia elektryczna – 2 szt, kuchnia elektryczna

- demontaż istniejącej podłogi, skucie posadzki, wykonanie nowej posadzki wraz z ociepleniem, przygotowanie podłoża-posadzki pod wykonanie podłogi z żywicy, wykonanie podłogi z żywicy

- wykonanie kanału odpływowego od kotłów warzelnych – 2 szt

- demontaż istniejących okładzin ściennych,przygotowanie podłoża pod nowe okładziny z płytek ceramicznych, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych o wym. 30 x 60cm. Kolorystyka i wzór do ustalenia z Zamawiającym

- wymiana gniazd elektrycznych

- wymiana przewodu zasilającego 2 kotły elektryczne

- wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED hermetyczne – 11 szt.

- odnowienie sufitu poprzez usunięcie istniejącej warstwy farby, zabezpieczenie środkiem pleśniobójczym,wykonanie powłoki malarskiej

- zabezpieczenie naroży zewnętrznych blachą nierdzewną szerokości min. 7,5cm do wysokości 2m

- wymiana armatury sanitarnej – umywalka – 2 szt, dozownik do mydła 2 szt, podajnik ręcznika papierowego- 2 szt, bateria umywalkowa -1 szt

Charakterystyka materiałów

Lp.	Element	Charakterystyka
1	Ściany	Okładziny ścienne: - okładziny ścienne z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian (płytki ścienne ceramiczne o min. wym. 30x60 cm, nasiąkliwość E>10%, grubość min. 8 mm, wybór z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę do wyboru, izolacja np. z folii w płynie lub masy uszczelniającej, fuga wodoodporna)
2	Podłoga	Wykonana w Systemie SR Floor CR 80 (lub równoważny) – antypoślizgowa powłoka zasypywana na bazie żywicy poliuretanowo-cementowej, w poniższej technologii: warstwa gruntująca: Crete TF 60, warstwa bazowa: Crete SL 80, zasyp: piasek kwarcowy 0,3-0,8mm, warstwa zamykająca: Crete TF 60 Żywica poliuretanowa: - odporna na uszkodzenia mechaniczne – ścieranie, zarysowania oraz pęknięcia, - odporna na działanie czynników atmosferycznych, - odporna na promienie UV – dzięki temu posadzki nie żółkną i nie kredują się, - gładka powierzchnia, którą łatwo jest utrzymać w czystości.

ETAP 1/2

Dodatkowo wykonanie wymiany kasetonów sufitowych 60x60 w suficie podwieszanym na istniejącej konstrukcji w ciągach komunikacyjnych kuchni -powierzchnia 61,15m2 oraz wymiana lamp oświetleniowych na typu LED – 13 szt.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 - pomieszczenie kuchni

Fot. nr 2 - pomieszczenie kuchni

Fot. nr 3 - pomieszczenie kuchni

Fot. nr 4 - pomieszczenie kuchni

Fot. nr 5 - pomieszczenie kuchni

II. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń, wykonania robót i odbiorów

a) Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją zatwierdzoną przez Zamawiającego.

b) Dla wszystkich materiałów, przed ich zabudowaniem Wykonawca okaże Zamawiającemu dokument dopuszczający do stosowania go w budownictwie.

c) Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót budowlanych, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

d) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

e) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

f) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

g) Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom przyjętych rozwiązań techniczno-materiałowych.

h) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

j) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

k) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym

l) Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

m) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

n) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

o) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

p) W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

r) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m.in. następujące dokumenty: dokumentację projektową powykonawczą, specyfikacje techniczne, atesty jakościowe i certyfikaty wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń.

2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji.

należy zachować istniejący kształt architektoniczny oraz konstrukcyjny pomieszczeń w budynku

remont pomieszczeń na zasadzie wykonania nowych posadzek oraz okładzin podłóg i ścian

3. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych.

Należy zachować istniejące instalacje techniczne znajdujące się w przedmiotowym budynku.

4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego

5. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:

a) zapoznać się z Programem funkcjonalno-użytkowym

b) dokonać wizji lokalnej i oględzin miejsca prowadzenia robót budowlanych

c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości, co do zakresu robót opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym,

Wykonawca winien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy oraz usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji pełnego remontu. Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiającego są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to winien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Teren działki nr geod. 58/33 i 58/32 w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowy zakres prac nie wymaga uzyskania warunków zabudowy, a także pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Właścicielem działki nr 58/33 i 58/32 w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów jest Skarb Państwa. Zakład Karny w Czerwonym Borze posiada wyżej wymienione działki w trwałym zarządzie.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, do stosowania których zobowiązany jest Wykonawca.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.2351 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1213 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.869 z późn.zm.)

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. z 2020r. Poz.1609 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1225 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. 169.1650 z późn. zm.)

Inne nie wymienione akty i przepisy prawne związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania inwestycji i realizacji robót budowlanych.

Zakres i wielkość prace budowlanych na obiekcie musi zostać zrealizowany zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, w oparciu o przedstawione wyżej wytyczne. Obowiązkowe jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań z Zamawiającym na etapie przygotowania założeń technicznych remontu - materiałów oraz bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac.

Sporządził: ….................................. Zatwierdził: …...................................

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2