**Szczegółowy opis wymagań dotyczących usługi wzorcowania przyrządów dozymetrycznych eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie**

Usługa wzorcowania następujących przyrządów:

1. Spektometr Teledyne Flir IdentiFINDER R400 – 1 szt.
2. Radiometr RK-100-2 – 1 szt.
3. Monitor skażeń radioaktywnych POLON-EKOLAB EKO-C – 1 szt.
4. Dawkomierz osobisty POLIMASTER PM1610A – 15 szt.

Wzorcowanie w trybie pomiaru mocy dawki (do 12 pkt kalibracji) w funkcji wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez dawkomierz (moc przestrzennego równoważnika dawki) w polu promieniowania gamma Cs-137 (1,5 μGy/h do 8,7 mGy/h).

Wzorcowanie ww. urządzeń odbywać będzie się w dwóch terminach:

1. w czerwcu/lipcu 2024 r.:
2. Spektometr Teledyne Flir identiFINDER R400 – 1 szt.,
3. Radiometr RK-100-2 – 1 szt.,
4. Dawkomierz osobisty POLIMASTER PM1610A – 8 szt.;
5. w listopadzie/grudniu 2024 r.:
6. Monitor skażeń radioaktywnych POLON-EKOLAB EKO-C – 1 szt.,
7. Dawkomierz osobisty POLIMASTER PM1610A – 7 szt.