KR.26.17.2023

…………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

**Parametry techniczne oferowanych paneli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa/symbol produktu |  |
| żaluzje okienne, wewnętrzne, poziome o wymiarach (wys. x szer.): 9 sztuk –145cm x 97cm, 9 sztuk – 85 cm x 125 cm |  |
| materiał:  lamele - aluminium, na drabince sznurkowej, szerokość lameli 50 mm; komponenty montażowe – aluminium lub stal malowana proszkowo |  |
| - kolor aluminium anodowane |  |
| - montaż do ramy okiennej (9 szt.) oraz do zabudowy kaloryferów wykonanej z płyty mdf (9 szt.) |  |
| - sterowanie: boczne, ręczne, możliwość zatrzymania żaluzji w dowolnej pozycji (mechanizm z hamulcem) oraz obracania lameli w obydwie strony |  |
| Okres gwarancji (min. 10 lat) |  |

……………………………………………………………

(data, podpis wykonawcy)